문서번호	시설보수과-3130
결재일자	2016.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	04/15 신현태
협조

정기점검보고서

(가마산고가차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

시설보수과

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 가마산고가차도 (구로구 구로동 415)

시설물개요	폭 : 16.0~21.0m (편도 2차로) 연장 : 78.0m	법정구분 법정외		상태등급 B등급	준공년도 1996.06.01
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			윤동원
			시설7급			김규춘

○ 점검일시 : 2016. 4. 12.(화)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
		특이사항 없음

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 0개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
교대 (A2)	교대주변 각종 쓰레기 방치	1개소		직영반 활용 제거 예정		1
고가하부 (S2~S3)	교량하부 유료 주차장 점용시설 관리상태 점검			유지관리 양호		2
교각 (P4)	교량받침(탄성) 상태 점검			상태 양호		3

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	교량 하부 각종쓰레기 존치	사진2	교량 하부 유료주차장으로 점용사진
사진3	교량 탄성받침 점검사진