문서번호	운영과-2665
결재일자	2016.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
조계진	04/19 박종길

저수조청소 세부추진 및 수질검사계획

2016. 4

북서울미술관

(운영과)

저수조청소 세부추진 및 수질검사계획

우리미술관 생활용수 및 소방용수 저장소인 저수조를 관련법에 따라 청소 및 수질검사를 시행하여 위생안전 및 소방안전에 만전을 기하고자 함.

1. 관련근거

□ 수도법 제33조 및 동법시행령 50조, 동법시행규칙 제22조의 3.

□ 북부수도사업소 급수운영과-3223호 16년 상반기저수조청소 시행.

□ 운영과 - 2048호(`16. 3. 28) 북서울미술관 저수조설비 유지관리.

2. 청소개요

□ 일    시 : 2016. 4. 25일 (월)

※ 하반기청소는 10월중 시행예정

□ 시설현황

〇 위치 : 지하2층기계실

〇 용도 : 생활용수 저장용 및 소방용수 저장

〇 크기 및 용량 : 12,000(L)*6,300(W)*2,800(H)/ 160톤

□ 청소방법

〇 작업인원 및 소요시간 :3명/약5시간

〇 작업 점검사항

- 저수조상태점검

- 전기차단기 보유여부(감전대비)

- 각종 청소장비 및 작업자 위생점검 후 작업시행.

〇 청소시행업체 : 한국방역청조기업(대표:전병업)

- 선정사유 : 저수조청소 전문업체이고 최저가 견적업체임.

〇 소요예산 : 679,800원(수질검사비용 포함)

〇 예산과목 : 시립미술관북서울미술관운영과, 문화예술진흥,                           미술관유지보수, 북서울미술관유지관리,

일반운영비, 공공운영비

3. 수질검사

〇 일    시 : 저수조 청소완료후 검사시행.

(약 1주일후 관리자 입회하에 시료채취)

〇 검사방법 : 전문업체에 의뢰하여 검사시행

4. 행정사항

〇 저수조청소 및 수질검사결과

- 북부수도사업소 급수운영과 통보

● 붙임 : 견적서 및 산출기초조사서 1부.끝