문서번호	시설관리과-12129
결재일자	2016.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
박병화		이상연	04/19 유인행
협 조	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			이래운
	주무관			代이동열
	주무관			김선신

아리수통합정보센터 근무일지(2016.04.18)

2016. 04

아리수통합정보센터 근무일지

근무일자 2016년 04월 18일 월요일

구 분	내 용			비 고
근 무 자	근 무 시간	성 명	근 무 조
	09:00 ~ 18:00	김 선 신, 최 재 호	일 근
	00:00 ~ 09:00	유 효 종	D 조
		이 원 열
		백 응 규
	09:00 ~ 18:00	안 재 홍	B 조
		김 용 남
	18:00 ~ 00:00	남 민 호	A 조
		박 병 화
		정 한 식
근무현황	1. 홍은3 외 12개소 무인가압장 운용일보 참조 (따로붙임) 2. 불광 외 23개소 증압펌프장 운용일보 참조 (따로붙임) 3. 능안 외 16개소 배수지 운용일보 참조 (따로붙임) 4. 가압장 유량일보 (따로붙임) 5. 구역 유량일보 (따로붙임)
순찰점검 및 조치사항	주간 B조 (안재홍,김용남,) - 공정감시, 영상감시, 서버실 통신모뎀 확인 및 유지관리. - 무인 자동원격 출입통제장치 작동 및 출입자 감시. (항시) - 공정감시 알람체크 및 가압장 및 배수지 증압펌프 운전점검. - CCTV 감시 가압장, 배수지 출입자 이상 유무 점검. 야간 A조 (남민호,박병화,정한식) - CCTV 감시 가압장,배수지 출입자 이상 유무 점검. - 공정, 영상감시시스템, 서버실 통신모뎀 및 PLC점검. - 공정감시 가압장, 증압펌프 운전상태 및 배수지 수위 알람체크. - 와우산배수지 인입통합메인밸브조정 (21:10) 밸브15%→10% 유량:3,300㎥/h→2,790㎥/h 수위: 4.4m (01:45) 밸브10%→07% 유량:2,792㎥/h→2,073㎥/h 수위: 4.1m - 구역 및 가압장 일일유량 산출 및 일보작성(12:30~02:00)
비고