이동정비반 소견서(용산6-5호)

○ 부 서 명 :		용산소방서 서빙고안전센터		대시민공개				현장대응단-3070
○ 차 량 명 :		구급차(6-5호)		○ 차량번호 :				78보3166
○ 고장발생일시 :		2016년 04월 19일
구 분	고 장 부 분					정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 ( ○ )					- 주행중 운전석 뒷타이어 펑크로 타이어 교체요함.
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 ( ○ )
고장이력	○ 신 발 생 ( ○ ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ○ ) ○ 평상시 징후가있었음 ( )
정비판단	○ 입 고 ( ○ ) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )
이동정비반 소 견	용산소방서 서빙고안전센터에서 관리·운용중인 구급차(6-5호) 운용 중 운전석 뒷타이어 옆부분 펑크로 본서이동정비반이 점검한바 전문정비업체에 점검이 필요하다고 사료됨. [이동정비반 : 소방위 김상일, 소방장 장순호]
2016 . 04. 19.
					★담당자				장순호
					지휘3팀장				서용석
					현장대응단장				04/19 김정상