문서번호	여의도공원관리사무소-1687
결재일자	2016.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장	서부공원녹지사업소장
박시현	송규환	박원근	04/21 오진완
협 조

선유도공원 화장실 시설물 안전점검 결과 보고

2016. 4.

여의도공원관리사무소

(선유도공원)

선유도공원 화장실 시설물 안전점검 결과보고

공원내 3개소의 화장실 타일들이 노후되어 들뜨고 쏟아질 위험이 있어 아래와 같이 조치코자 보고드림.

화장실 현황

□ 관리동 화장실 외 3개소

(단위:개소)

명 칭	면 적(㎡)	마감재	시설년도
관리동 화장실	70.55	백색타일(20×20)	2002
이야기관 화장실	59.54	벽면 코팅 및 타일	2014
강연홀 화장실	30.06	백색타일(20×20)	2002
환경교실 화장실	106.76	“	“

실  태

□ 이야기관을 제외한 모든 화장실 벽면 타일의 접착 상태가 불량하며,

시설 노후로 인해 벽면 타일이 쏟아질 위험이 있어 긴급 보수를 요함

예상 소요액 :  30,000천원

문제점

□ 봄꽃 개화시기이며 공원이용 극 성수기로 부분 철거 등 임시 안전 조치및 보수공사 곤란

□ 보수예산 미 확보 및 자체 전문공사 발주인력 부재

처리의견

□ 예산관련

∘ 선유도공원 유지관리 시설비 중 오수처리시설 개선용역비 15백만원 활용

∘ 월드컵공원 시설물 유지보수비 등에서 15백만원 지원 요망(본소)

□ 시공관련

∘ 설계 및 공사발주 지원(본소)

∘ 전문 분야를 제외한 일상적인 공사감독(선유도공원)

□ 기타사항

∘ 자문 결과에 따른 응급조치 및 보수정비 추진

첨부 : 현장사진 1부.  끝.