	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	보수 완료 소방용수시설 현장 확인 알림

1. 동부수도사업소 시설관리과-10402(2016.4.21.)호 「소방용수시설 보수완료 통보」와 관련입니다.

2. 2016년 우리서에서 유지·관리 중인 소방용수시설이 보수가 완료되어 다음과 같이 검수를 지시하오니, 각 부서장은 업무 추진에 만전을 기하여 주기 바랍니다.

가. 소화전 신설 및 보수 완료 대상 : 11개소

구분 (소화전)	계	현장대응단	청량리	전농	용두	휘경
보수	11	3	-	1	-	7

나. 확인사항

○ 소화전 설치 설명서 (붙임3) 참조하여 신설 및 보수 사항 검토

○ 맨홀뚜껑 부근 황색반사도료(폭 15cm) 칠 여부

○ 맨홀뚜껑에는 “소화전·주차금지”의 표시 여부

○ 수압상태 및 시설물 매몰·훼손 등 확인 등

3. 행정사항

가. 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 보수완료 소방용수시설에 대하여 119행정정보시스템에 변경(사용가부, 사진 등) 등록하고

나. 소방용수시설 검수결과는 붙임2 양식에 의거 2016. 5. 4.(수)까지 보고 바랍니다.

붙임  1. 동대문소방서 보수완료 소방용수시설 현황 1부.

2. 결과보고(양식) 1부.

3. 소화전 설치 설명서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	박성영		재난관리과장	04/22 代양양욱
협조자
시행	재난관리과-3098	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 동대문소방서	/
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	horoelry@seoul.go.kr	/	대시민공개