문서번호	시설관리과-3995
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김동구		정윤홍	04/22 강신재
협 조
	★공간정보과장			김태형
	주무관			정준석

2015년 대형밸브 점검정비 용역

수행자료 현장검수(2차) 결과보고

2016. 4.

상수도사업본부

(시설관리과)

2015년 대형밸브 점검정비 용역

수행자료 현장검수(2차) 결과보고

2015년 대형제수밸브 점검정비용역의 GIS 속성(구경) 상이사항에 대한 현장 검수(2차) 실시결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검․정비 및 정밀안전진단 용역(강북지역)

- 제수밸브 점검․정비 분야 현장검수

□ 용 역 사 : ㈜건양엔지니어링

□ 계약금액 : 총 886백만원 (밸브 점검․정비 분야 605백만원)

□ 용역기간 : 2015. 6. 3. ~ 2015. 12. 28.

□ 대    상 : 밸브 점검․정비(1,724개소)

Ⅱ		점검내용

□ 점검대상

○ GIS 관로구경과 용역결과 밸브구경 불일치 사항 14개소

□ 점검방법

○ 본부(시설관리과), 용역사(건양엔지니어링) 합동점검

- 점검기간 : 2016. 4. 07. ∼ 4. 12.

- 점검수량 : 14개소(구경 상이)

구 분	계	서부	동부	북부
구경 상이	14	2	8	4

Ⅲ		점검결과

□ 점검(조사) 결과

사 업 소	계	용역사 조사 맞음	GIS 자료 맞음	비 고
계	14	9	5
서 부	2	-	2	오기입력, 조사 위치착오
동 부	8	6	2	오기입력
북 부	4	3	1	오기입력

□ 용역사 조사자료 불일치(GIS 자료 맞음) 원인(5개소)

☞ 용역수행 결과를 점검표에 입력시 오기입력(4개소)

☞ 조사대상 바로 옆 관로 밸브를 조사(1개소)

□ 점검사진

강북구 번동(1,200㎜)

구의정수장 내(1,200㎜)

Ⅳ		조치계획

□ 조사결과 GIS 속성 상이사항 수정(9개소)

※ 합동조사결과 GIS 속성과 일치한 5건 제외

□ GIS 도면 수정토록 통보(1건, 북부수도)

Ⅴ		향후계획

□ 2016년도 용역분 부터는 GIS 속성상이 발생사항 관리 철저

○ 주간단위로 속성상이 사항에 대하여 용역사에서는 발주처에 속성조사표를 작성 보고토록 하고 발주처에서는 속성상이 대장관리

○ 발주처에서는 속성상이 사항에 대하여 월 단위로 합동조사(본부·사업소·용역사)를 실시하여 준공전 GIS 정리 완료

붙임 : 1. 점검결과 1부.

2. 속성상이조사표 및 관리대장 1부.  끝.