함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	2016년 취약관로(관말정체지역) 퇴수주기 산정 협조요청

1. 급수운영과-4001(2016. 2. 23)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 자체 「2016년 배수관 물세척 추진계획」을 첨부와 같이 통보하오니 취약관로 퇴수작업이 성공적으로 추진될 수 있도록 수질검사결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 취약관로 퇴수작업 추진구간 : 20개 구간

구 분	계	서대문구	마포구	은평구
취약관로	20	9	6	5

※ ‘12년 개량완료된 1개 구간(*******************) 제외함

나. 퇴수주기 산정방법 : 퇴수시작일로부터 10일주기로 수질검사를 진행하며,

,,검사기준에 미달할 때까지 계속 진행

※ 검사기준 : 탁도 0.5NTU이하, 잔류염소 0.1㎎/L이상

다. 퇴수시작일 및 구간상세정보 : 붙임참조

붙임 : 1. 2016년 배수관 물세척 추진계획 1부.

2. 취약관로 퇴수일정 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	백종호		급수설비팀장	김홍준		급수운영과장	04/25 박길영
협조자
시행	급수운영과-9611	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화		/전송		/	bjh88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)