문서번호	정수시설과-1366
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수시설과장
강석윤		김석정	04/25 임두선
협조

크레인 안전검사 시행 계획

2016. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

크레인 안전검사 시행 계획

「산업안전보건법」제36조(안전검사)에 의거 안전검사 주기가 도래되는 대상설비에 대하여 검사를 시행코자 아래와 같이 보고 드림.

□ 설비현황

❍ 현 황: 3종 31대

총대수	크레인	호이스트	압력용기	비고
31	3	20	8

❍ 검사주기 및 적용대상

- 최초 3년 이후 2년마다

- 크레인 및 호이스트 2톤 이상, 압력용기 0.2Mpa 이상

□ 금회 검사대상 설비

❍ 검사대상: 크레인 3톤 × 2대

설비명	위치	용량	수량	유효기간	비고
크레인	배출수처리장	3톤	2대	2016.06.04

□ 조치의견

❍ 「산업안전보건법」 제36조에 의거 안전검사 주기가 도래되는 설비에 대하여 검사 의뢰하여 설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

- 검사기관: (사)대한산업안전협회 서울지역본부

- 검사수수료: 금194,700원

대상기기	수수료	산출내역
크레인	10톤 미만 : 67,000원/대당	(67,000원×2대)+부가세 = 147,400원

※ 산업안전보건업무 수수료(고용노동부 고시 제2014-40호)

- 검사예정일: 2016. 05. 30.(월)

❍ 납부방법

- 정수시설과 일상경비로 교부받아 안전검사 기관에 무통장 입금

․ 예 금 주: (사)대한산업안전협회 서울지역본부

․ 계좌번호: **********************

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

붙임: 유해․위험기계(크레인, 호이스트 등) 설치현황 1부.  끝.