다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	감항성개선지시(AD2014-138R2)기술검토 결과 보고

1.  국토교통부 항공기술과-1107(2016.04.20)『감항성개선지시(AD) 발행 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 발행된 감항성개선지시(AD)의 기술검토 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 발행번호: MOLIT AD 2014-138R2 (EASA 2014-0179R2)

나. 발행일자: 2016.04.06

다. 적용기종/해당여부: AS365N2(서울 001호,002호)/ 해당없음

라. 주요내용: 주 기어 박스(MGB)의 T/R Drive Flange에 Shur-Lok nut의 조임 상태가 느슨해짐으로 Nut의 역할을 하지 못하여 조사결과 Shur-Lok nut의 Locking 기능이 상실되어 발생한 것으로 확인되어 개조번호 0763B64에 의거 개조된 헬기는 Shur-Lok nut의 Locking 여부를 검사해야 함. 기 발행된 AD 2014-138R1을 삭제함.   .

마. 검토결과 및 조치: 우리 항공대 보유 AS365N2 헬기(서울 001,002호기)는 0763B64로 개조되지 않았으므로 AD 해당 없습니다.

붙임  1. 감항성개선지시 1부.

2. AD 기술검토서  1부.

3. 제작국가 발행 AD문서 1부.  끝.

담당자	권순철		3팀장	최해종		소방항공대장	04/26 김용관
협조자
시행	소방항공대-1526	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84 소방항공대	/
전화	02-3706-1935	/전송	02-3706-1939	/	jwgwon@seoul.go.kr	/	대시민공개