문서번호	공원녹지정책과-6441
결재일자	2016.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원녹지기획팀장	공원녹지정책과장
허향미	안수연	전결 04/27 최윤종

「생활권 공원녹지 조성사업」

설계심의(서면) 결과 보고

2016. 04.

공원녹지정책과

생활권 공원녹지 조성사업 서면 설계심의 결과보고

생활권 공원녹지 조성사업  설계심의(서면) 결과를 아래와 같이

보고 드림

Ⅰ		심 의 개 요

▢ 일    시: 2016. 04. 27.(수)

▢ 심의위원: 공원녹지정책과장, 공원녹지기획팀장, 담당 주무관

▢ 심의안건: 생활권 공원녹지 조성사업(광진구)

자치구	위치 및 면적	사 업 내 용	소요예산(천원)	비 고
광진구	구의동 587-30 (150.0㎡)	녹지대 및 주민 쉼터 조성	50,000

▢ 심의방법: 서면심의

	〈푸른도시국 설계심의 개요〉
∘대 상 - 총공사비 1억원이상 10억원 미만 사업 (단, 기술심의위원·도시공원위원회 심의대상사업, 산림내 위험시설 정비 제외) - 사업비 관계없이 추진부서에서 필요하다고 판단되는 사업 ∘설계심의 개선사항: 공원녹지정책과-10556(2015.07.03.) - 총 공사비 1억원 미만 사업에 대하여 서면심사를 원칙으로 하고 5일이내 결과통보 (단, 사업목적 달성 및 주요 구간에 대하여는 필요시 심의위원회 개최)

Ⅱ		심 의 결 과

자치구	심의결과	심 의 내 용	비 고
광진구	조건부가결	【공통사항】 ◦ 주민협의체를 구성하여 공동체 활성화 방안을 강구 하고 주민참여 공원녹지 조성 【식재 및 포장】 ◦ 강변역로에 계획된 가로수는 “가로수 기본계획”에 따른 수종으로 식재 ◦ 녹지 내 명자나무는 가시가 있어 보행자에게 불편을 줄 수 있으므로 다른 수종으로 계획변경 ◦ 의자 사이에 개폐식 점검구를 만들어 데크포장 후 트랜치 청소 등 유지관리 방안 마련 ◦ 휴게공간으로 휠체어, 유모차 등이 진입할 수 있도록 경사형 진입로 설치 ◦ 주민센터 앞 녹지대는 포장면 보다 낮게 하여 빗물 유입을 할 수 있는 레인가든 형태로 조성 【시 설 물】 ◦ 관급자재인 디자인형 울타리(W1,500×L1,200)는 시설물 계획 도면에 누락되어 있고, 본 대상지에 울타리 설치는 적절하지 않으므로 제외 ◦ 시설물 도입 시에는 “공원시설 색채 디자인 가이드 라인”을 적용하여 설계

끝.