상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사(시설물)

결재	주무관		급수운영과장
	홍순재		04/27 代이승완
	협 조	최용진

문서번호	급수운영과-8668

명에 의하여 상수도 GIS 현장조사서 접수사항 중 샘플 확인조사를 완료하고 그 결과를

아래와 같이 보고합니다.

2016.  4.  27

보고자 지방기계운영주사보 홍 순 재

보    고    내    용

확인일시

2016. 4. 27

건    명

상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사

내용

1. 현 황

- 급수운영과-2549(2010.2.18)호 2010년 상수도GIS 운영계획과 관련 지리정보

정확도 제고를 위해 시설자료 접수시 샘플확인 검수를 실시하고 다음과 같이

보고합니다.

가. 개  요

1) 공 사 명 : 2015년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사

2) 시공업체 : 산희건설(주)

3) 접수내용 : 2015.11.25.~2016.4.25. 현장조사서 61건

나. 시설자료 현장확인 결과

연번	지시번호	주 소	기준점	현장조사서	현장확인	오차
1	시설물 -250	노원구 상계동 135-14	건물	시설물명 :공기밸브 A1=2.7 A2=3.4	시설물명 :공기밸브 A1=2.7 A2=3.4	범위내
2	시설물 -262	노원구 상계동 591-7	건물	시설물명 : 제수밸브 A1=4.6 A2=2.3	시설물명 : 제수밸브 A1=4.6 A2=2.3	범위내
3	시설물 -273	노원구 하계동 270	도로	시설물명 : 퇴수밸브 A1=3.2 A2=0.9 분기지점 A3=1.2	시설물명 : 퇴수밸브 A1=3.2 A2=0.9 분기지점 A3=1.2	범위내

2. 조치사항

- 샘플검수 대상을 확인한 결과 허용오차 범위(20cm)내에 포함되었으므로 지리정보

시설자료 성과도 접수를 승인하고자 합니다.