문서번호	시설과-3991
결재일자	2016.4.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장
문정주	代송병욱	전결 04/29 강신재
협 조
	기전설비과장		서대훈

2016년 상반기 특정관리 대상시설 정기 안전점검 결과 보고

(뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사)

2016. 4. 29.(금)

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 상반기 특정관리 대상시설 정기 안전점검 결과 보고

(뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사)

특정관리 대상시설로 관리 중인 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사에 대한 2016년 상반기 정기 안전점검 시행결과를 보고 드림.                       [시설과-3512(’16. 4.18.)호 관련]

추진근거(※ 재난 및 안전관리 기본법)

❍ 법 제 27조(특정관리 대상시설등의 지정‧관리 등)

- 특정관리 대상시설 지정‧관리 지침 상 대형공사장에 해당 B등급으로 관리 중(총공사비 기준, 토목 100억 원이상은 특정관리 대상시설에 해당)

※ 안전등급 우선 순위 : A(우수) > B(양호) > C(보통) > D(미흡) > E(불량)

❍ 같은법 시행령 제 34조의 2(특정관리 대상시설등의 안전등급 및 안전점검 등)

- 점검주기 : 중점관리시설(A~C등급) → 1회/반기, 재난위험시설(D~E급) → 1~2회/월

□ 점검개요

❍ 점검일자 : '16. 4. 22.(목)

❍ 점검대상 : 본부 시행 대형공사(1건)

공사명 (총사업비)	공사개요	공사기간	공정률 (’16.4.22.현재)
뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 (230,005백만 원)	시설현대화 70만톤/일 고도정수시설 60만톤/일	’09.12.04. ~ ’16.12.31.	76.2%

❍ 점 검 자 : 분야별 공사관리관  ⇒ 합동점검

토 목	건 축	전 기	기계,가스
송병욱(토목6) 문정주(토목7)	심찬석(건축6)	김영준(전기6)	유통희(기계6)

❍ 점검항목 : ‘특정관리 대상시설 안전등급 평가 매뉴얼’ 의 시설별 안전점검 체크리스트에 따라 ‘관리영역’+‘시설영역’ 구분

➡ 관리영역과 시설영역 점수 합계에 따라 안전등급 조정여부 결정

점검결과

❍ 총평

- 점검대상 시설은 진행 중인 공사장으로 구조적 중대 결함 등의 징후는 보이지 않아 전반적으로 양호한 상태(붙임1 참조)

- 체크리스트(관리영역 30%+시설영역 70%) 점검 결과, 뚝도 현장은 97점으로 점수분포 상 안전등급은 ‘A’에 해당(붙임2 참조)

※<참고> 안전등급 별 점수분포 현황

안전등급	A	B	C	D	E
점수범위	100~90	75-89	60~74	50~59	50미만

- 흙막이 가시설 상부 안전시설 추가 등 기타 경미한 지적사항(6건)은 4.23.일자 조치 완료(붙임3 참조)

※ 지적사항 및 조치결과

○ 흙막이 가시설 상부 안전시설 추가 ➡ 발끝막이판(폭목) 설치

○ 3계열 여과지 전기실 돌출철근 제거 ➡ 제거완료

○ 3계열 여과지 정수거 진입통로 자재정리 ➡ 자재반출 등 현장정리

○ 활성탄 흡착지 후면도로 배수시설 정비 ➡ 측구 배수로 그레이팅 임시덮개 제거

○ 3계열 여과지 임시화장실 공급용 전선 노출 보완 ➡ 전선관 설치

○ 타워 크레인 운전자 사전 교육 철저 ➡ 별도 교육시행

향후계획

❍ 점검결과는 NDMS(시도재난관리시스템) 전산 입력하여 지속관리

- 점수분포 상 안전등급 ‘A’에 해당되나 진행 중인 공사장임을 감안 ‘특정관리대상시설 안전등급 평가 매뉴얼’에 따라 지속적인 관찰이 필요한 ‘B’등급으로 관리

붙임 : 1. 특정관리 대상시설 안전점검서 및 분야별 안전점검 결과서 1부.

2. 특정관리 대상시설 시설별 안전점검 체크리스트 평가결과서 1부.

3. 특정관리 대상시설 안전점검 지적사항 및 조치결과 1부.

4. 특정관리 대상시설 조사서 1부.

5. 특정관리 대상시설 안전점검 사진첩 1부.  끝.