문서번호	기전과-3311
결재일자	2016.4.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	04/29 이종엽
협조
	주무관		신대중

한강교량 가로등주 안전점검 결과 보고

2016. 4

성동도로사업소

(기전과)

한강 교량 가로등주 안전점검 결과 보고

□ 관련근거

❍ 성수대교 가로등기구 낙하사고 발생 및 처리계획 보고

- 기전과-2985(2016. 4.19)호

❍ 한강교량 가로등주 안전점검 실시계획

- 기전과-3148(2016. 4.25)호

□ 그간의 추진경위(가로등기구 낙하사고)

❍ 2016. 4. 18 : 성수대교 가로등기구 낙하사고 발생

- 피해상황 : 인명피해 없고 차량 앞 부분 일부 파손

❍ 2016. 4.19 ~ 4.27

- 한강교량(광진교, 영동대교, 성수대교, 동호대교) 가로등기구 792개 점검

❍ 2016. 4.25 : 피해자 배상책임보험 접수(한국지방재정공제회)

❍ 2016. 4.29 : 가로등주 안전점검 결과 보고

- 등기구와 암(ARM) 연결부분 용접부위가 탈착된 등기구 36개 철거

□ 사고원인

❍ 가로등주 사각 암(ARM)과 원형파이프(등기구 지지용) 연결부분인 용접부위

가 진동 및 바람에 의한 흔들림으로 탈락되어 낙하 추정

□ 점검결과

❍ 점검기간 : 2016. 4. 18~4.27(10일간)

❍ 점 검 자 : 연간단가업체 3명/일, 기전상황실 3명/일, 교통경정비 8명/일

❍ 점검대상 : 한강교량 4개소 가로등주 및 암, 등기구

구 분	상태별(등)			불량률(%)	완료일자	비 고
	대 상	양 호	불 량
계	792	756	36	4.5
광 진 교	62	62	0	0.0	4.26
영동대교	139	130	9	6.5	4.27
성수대교	416	398	18	4.3	4.25
동호대교	175	166	9	5.1	4.27

□ 향후 조치계획

❍ 성수, 영동, 동호대교 가로등주 점검결과 용접부위가 탈착되어 위험한 개소의 등주, 암대 등은 도로시설과에 예산 배정요청하여 관급자재 구매하여 연간단가업체에 작업지시하여 정비코자 하오며,

❍ 금번 철거된 등기구 및 암(ARM)에 대하여 민원 예방 및 야간 교통사고 예방을 위하여 기 재배정된 예산으로 자재를 구매하여 정비하고자 함.

- 금회 소요예산(추정) : 40,600,000원

· 가로등주(SUS) :   1본 × 1,000,000원 =   1,000,000원

· 암(ARM)       :  36개 ×    300,000원 = 10,800,000원

· LED등기구     :  36개 ×    600,000원 = 21,600,000원

· 철거설치        :  36개 ×    200,000원 =   7,200,000원

- 예산과목 : 도시안전본부/도로시설과, 도로시설물관리, 기전시설물관리,

도로기전시설물 일상유지보수, 시설비(401-01)

□ 행정사항

❍ 시청 도로시설과 예산 재배정 요청 공문시행

- 2016년 정비 소요예산 41백만원

- 2017년 예산배정 요청(2016년 교체분 제외한 전량) : 756개

- 소요예산(추정) :  831,600,000원

· 암(ARM)    :  756개 ×   300,000원 = 226,800,000원

· LED 등기구  :  756개 ×   600,000원 = 453,600,000원

· 철거, 설치   :  756개 ×  200,000원 = 151,200,000원

❍ 서울광원 LED조명 보급 활성화 계획(행정제2부시장 방침 제77호), 환경

정책과-3872(2014. 3.10)호에 의거 LED등기구로 전량 교체

첨부 : 1. 한강상 교량 가로등주 안전점검결과 보고(4.27) 1부.

2. 점검사진 1부. 끝.