문서번호	교량안전과-7731
결재일자	2016.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기술점검팀장	교량안전과장
유현선		최진우	04/29 박문희
협조	주무관		유진호
	주무관		이기승

기술점검팀 관리교량

야간 특별점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

안전총괄본부

(교량안전과)

기술점검팀 관리교량 야간 특별점검 결과 보고

기술점검팀에서 관리하고 있는 마포대교외 3개 교량에 대하여 “2016년 야간 특별점검“을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 2016년 야간 특별점검 시행검계획(교량안전과-6294호, ’16.4.7)

□ 점검대상 교량

연번	교 량 명	규 모	위 치	최 대 경간장	교량형식	준공일	시 공 자	설 계 하 중	통행 기준	등급
							설 계 자
1	마포대교 (상․하류)	B=22.75m L=1,390m	마포구 마포동~ 영등포구 여의도동	70m	S.T BOX GIR	‘05.12.19	현대건설	DB 24 (1등교)	40톤	B
		B=22.75m L=1,390m		70m	S.T BOX GIR	'00.7.10	현대건설 제일ENG
2	양화대교 (상∙하류)	B=16.25m L=1,053m)	마포구 합정동 ~ 영등포구 당산동	42m	S.T PL GIR ROSE ARCH	‘02.8.14 (성능개선)	삼부토건 대한콘설턴트	DB 24 (1등교)	40톤	B
		B=17.05m L=1,048m				‘00.6.25 (성능개선)	현대건설, 대한 설계공단	DB 24 (1등교)	40톤
3	가양대교	B=16~29m L=1,700m	마포구 상암동 ~ 강서구 가양동	180m	S.T BOX GIR	‘02.5.31	현대건설 삼우기술단	DB 24 (1등교)	40톤	B
4	양평교	B=20m L=570m	양평동5가 ~ 목동 1단지	43m	S.T BOX GIR	‘91.8.8	한보철강㈜ 한보주택㈜	DB 24 (1등교)	40톤	B

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2016. 4.11(월)/4.22(금) - 2일간

○ 점 검 자 : 총 5명

- 기술점검팀장, 유현선, 유진호, 이기승, 최영주

□ 점검결과 : 별첨

○ 구조적 안전성에 영향을 미치는 결함사항은 발견되지 않음

○ 교대 안전망 파손, 전망대 바닥데크 탈락, 교량안내표지판 파손, 보도부 쓰레기 적치 등 다수가 적출되었음

□ 조치계획 및 행정사항

○ 금회 야간점검 결과, 적출된 사항은 ’16년도 한강교량 일상유지보수공사(2공구)로 정비 조치

○ 쓰레기는 관할 구청으로 청소 조치하고, 돌출된 첨가시설 걸이는 관련기관에 통보하여 정비토록 하고자 함

붙임  : 점검결과 및 조치계획 1부.  끝.