문서번호	시설과-1962
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	조대복	03/28 공헌구
협 조

공작마을 및 부속온실 옥외 급수관 보수계획
『 공작마을 및 부속온실』 옥외 급수관 보수계획

2016년 3월

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『공작마을 및 부속온실』

옥외 급수관 보수계획

◆ 공작마을 급수 인입관 누수로 공동구 내에서 급수 차단 조치(‘16.3.5.)하여 공동구에서 신설로 분기코자 하며,

◆ 「부속온실 급수 인입관 공사」 중 유리온실로 공급되는 급수관(40A)이 추가 발견되어 식물원 관리동에서 신설 분기코자 함.

Ⅰ		급수현황 및 문제점

○ 공작마을

- 누수현황: 2016. 3. 5.(토) 공작마을 급수 인입관이 산새다리에서 누수되어 공동구에서 긴급 차단

- 급수사용: 옥외 수전 2개소, 사육사실 실내 수전 1개소

- 급 수 관: 공동구에서 공작마을까지 매립 인입관은 강관 40mm이며, 공작마을 옥외 방사장은 X-L관 20mm 매립관 사용

- 문 제 점: 기존관은 부식 정도가 심한 강관으로 사용이 불가함

○ 부속온실

- 관련문서: 부속온실 가스관 및 급수관 이설계획(시설과-1486, 2016.03.09.)

- 문 제 점: 식물원관리동에서 유리온실로 공급되는 강관 40mm 추가 발견

공작마을 급수관 평면도	부속온실 급수관 평면도(누수 부위)

Ⅱ		보수방안

○ 공작마을(산새장) 급수관은 공동구에서 X-L관 25mm로 신설 매립관 시공

○ 유리온실 급수관 X-L관 40mm 신설 배관 시공(선시공 완료)

Ⅲ		추진계획

○ 기계설비 연간단가 업체에 의뢰하여 보수공사를 집행코자 함

- 유리온실 급수관은 건축 일정을 고려하여 긴급으로 선시공(3.24) 처리

○ 추진일정

- 2016. 03. 30. ~ 03. 31. 공작마을 급수관 신설공사 완료.  끝.