청사 차고문 고장발생 보고서
문서번호	금호119안전센터-1900	결재	담당자	진압3대장	센터장
등록일자
			최종귀	이경형	05/02 김주용
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	펌프차량 차고문 고장발생	관리부서		광진소방서 금호119안전센터
고 장 일 시	2016.04.29.	장 소		금호119안전센터 차고문
원인 및 상태	근무 교대 중 차고문 베어링 고장으로 작동시 굉음등 셔터 뒤틀림 현상 발생.
담당자 의견	차고문 베어링 고장으로 인해 굉음등 셔터 뒤틀림 조짐이 있고 차고문 작동시 안전상의 문제가 있어 전문업체의 수리가 요구됨.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 4월 29일 센터장 계급 소방위 성명 김 주 용 (인) 광진소방서장 귀하

첨 부 : 차고문 고장발생 사진 1부 . 끝.

	금호119안전센터장