	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	5월중 소방용수시설 및 지리조사 계획 변경 보고

1. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『소방용수시설 및 비상소화장치관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 수색119안전센터 5월 소방용수시설 및 지리조사를 다음과 같이 시행하고자합니다.

가. 조사일정 및 대상 : 다용도소화전 점검 제외(세부 일정 붙임 참조)

조사자	조사일정	공설 소화전		다용도	급수탑	비 상 소화장치
		지상식	지하식
1팀(위,김상탁외 4명) 안전관리자: 1팀장	05.16 ~ 05.20	34	76	1	1	21
2팀(위,김재형외 5명) 안전관리자: 2팀장	05.02 ~ 05.06	15	101	1
3팀(위,김기원외 4명) 안전관리자: 3팀장	05.09 ~ 05.30	20	93	1
계		69	270	3	1	21
총계	389개소					21개소
※ 구급대원 및 소방교 강평수(교육)제외 ※ 확인 감독 : 센터장

나. 조사방법 : 주간(당번)일 소방차량(펌프 및 배연) 및 이륜차를 활용한 소방용수시설 및 지리조사

1) 소방차량(펌프,배연) 각종훈련, 순찰, 소방활동자료 조사시 병행실시

2) 이륜차 순찰시 노선주변 병행실시

3) 경방요원 도보로 소방용수시설 조사(단, 출동소방력 확보시)

4) 소방용수시설 조사시 지리조사 병행실시

다. 조사내용

1) 도로포장, 굴착공사 등으로 인한 매몰 및 누수여부 확인

2) 전실내 토사 및 진개제거와 스핀돌의 윤활유 주입

3) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 장애물설치 여부확인

4) 보수완료 및 임시폐전등 조사를 철저히하여 관리 할것

바. 주차금지 표지판 부착장소 조사대상 및 조사방법

1) 주․정차 금지 경고표지 및 노면 표시

2) 소방차 통행로 확보를 위한 ″긴급차 통행로(fire line)″ 설치

3) 소방차 통행 곤란지역(차량진입이 곤란한 거리가 100m이상 지역)

4) 상습 불법 주 ․ 정차지역, 주택밀집지역 골목길

5) 기타 소방통로확보 곤란지역 및 고지대 등

3. 행정사항

소방용수시설 점검결과 119행정정보시스템에 입력 철저.

붙임 : 1. 소방용수시설 조사일정(5월) 1부.

2. 5월 소방활동상 취약지역 지리조사 일정 1부.  끝.

담당자	송연규		2팀장	김재형		119안전센터장	05/02 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-2046	(		)	접수		(		)
우	03488	서울시 은평구 수색로 294(수색동330-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02)376-0119	/전송	02)382-0667	/	24482@seoul.go.kr	/	대시민공개