저수조(소형) 청소대상 제외 건축물 조사보고 (고척동 241-155호)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
박경원	유명은	05/03 代유명은
협 조
	주무관		김상덕

문서번호 :	급수운영과-11624

구로구 고척동 241-155호 직결급수 전환(물탱크 철거)에 따른 저수조(소형) 청소대상 제외요청에 따른 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  05.  03.

보고자 시설7급  박경원

건물명칭	일반건물
건물현황	*****	***	***	*******************
	*****	*	****	*************	****	**********
	건물용도	주택	건물연면적	182.25㎡	층수	지하1/지상2
	건물구조	연와조
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	-	-	-	-	-
	지 상	2.5㎥×1=2.5㎥	2.5㎥	FRP	옥상	미설치
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	철거
	배관 구조 변경	옥상 물탱크 철거후 직결배관 사용중임
	관련도면 검토	-
	기 타	-
조사자 의견		- 직결배관 여부 확인 결과 물탱크 철거 및 직결배관에 따른 직수로 급수공급 확인됨 에 따라 소형 저수조(물탱크) 청소대상에서 제외코자 함

붙 임.  현황사진 1부.  끝.