문서번호	시설관리과-13064
결재일자	2016.5.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이생기		채재일	05/03 이승철
협조

노후 상수도관 정비보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.05

중부수도사업소

(시설관리과)

명에 의하여 관내 지역담당 업무 수행중 노후 상수도관 발견으로 아래와 같이 보고합니다.

***********************

□ 현  황

가. 위  치 : **************

나. 배수관 : D=200mm, CIP/1984(GIS도면) L=98m

다. 확인굴착 : 굴착중 발견된 노후 상수도관(∮CIP/200mm)

□ 보고내용

가. 위 번지 도로는 확인굴착 및 누수발생시 발견된 노후관(CIP D200 L=98m)으로            DP D200mm으로 교체가 필요함.

나. 2016년도 배급수관 교체구간으로 교체대상(L=250m) 이였으나 일부 구간 도로          굴착 통제로 굴착 불가능 하기에, 굴착공사 가능한 구간(D=200 L=98m)부터          우선정비 시행하고 추후 굴착 통제구간 해제시 남은구간 교체필요.

다. 위 치 도

-노후관 교체구간 : ********** - 공사개요 : D=200mm L≒98m - 부설구간 :	노후관 확인굴착사진 CIP D=200mm 확인

□ 처리의견

가. 노후된 누수 다발관으로 맑고 깨끗한 수돗물 공급 및 누수발생 방지 위해

노후관을 정비하고자 하며 굴착에 따른 도로관리청 굴착승인후 관내

연간단가 계약업체에 작업지시코자 하며

나. 노후관으로 인한 민원발생 및 누수우려가 많은 구간을 정비함으로          써 우리사업소 유수율 향상에 기여 하고자 합니다.

*********************************

****************************

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후상수도관교체)

끝.