문서번호	목동사업과-5085
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	목동사업과장
김현오		이경재	05/04 신종권
협조	목동운동장관리팀장		정남영
	신월야구공원관리팀장		이제동

『목동종합운동장·신월야구공원』

2016년도 여 름 철 수 방 대 책

2016. 5.

서울특별시체육시설관리사업소

(목동사업과)

『목동종합운동장·신월야구공원』

2016년도 여 름 철 수 방 대 책

2016년 우기를 대비하여 예상되는 풍수해로부터 각종 체육시설물 등을 보호하고 재해 발생 시 피해복구를 효율적으로 수행하여 이용 시민의 안전과 편익제공에 최선을 다하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

’16 여름철 종합대책 수립계획 알림 (기획담당관-5266, 2016. 4. 18)

Ⅱ		시 설 물 현 황

부지면적 : 총 127,734㎡(별도 : 신월야구공원 - 18,947㎡)

목동종합운동장

시 설 명	건립연도	경기장면적(㎡)	건축연면적(㎡)	좌 석 수(석)	최대수용인원(명)
계	-	35,706	55,938	35,836	53,000
주경기장	1989	13,455	22,124	20,236	30,000
야 구 장	1989	16,233	19,114	10,656	16,000
실내빙상장	1989	6,018	14,700	5,000	7,000

신월야구공원

시 설 명	건립연도	경기장면적(㎡)	건축연면적(㎡)	좌 석 수(석)	최대수용인원(명)
신 월 야구공원	2008	18,947	289.96	500	500

Ⅲ		세 부 시 행 계 획

추진일정

기간 : 2016.5.15. ～ 10.15.

사전 준비사항

하수시설 사전 점검(목동종합운동장)

- 우수맨홀 : 57개소, 빗물받이 : 139개소, 횡단배수구 : 105m

우기대비 목동종합운동장 및 신월야구공원 내 빗물받이, 횡단배수구 정비

- 퇴적토, 낙엽 등 청소 및 준설

재해복구 장비 확보(목동종합운동장 및 신월야구공원)

배수계획

목동종합운동장 → 목동빗물펌프장(배수지) → 안양천 → 한강

신월야구공원 → 우수관거 → 목동빗물펌프장(배수지) → 안양천 → 한강

재해대책반 운영

평 상 시 : 일반 근무체제 유지(야간:당직자)

- 예방단계 : 상황유지 및 예방활동 필요 시

비 상 시

- 1단계(준비단계) : 직원 1/4 근무

• 호우주의보 발령 시 : 시간당 20㎜ 이상, 일 80㎜ 이상 강우

• 폭풍주의보 발령 시

- 2단계(경계단계) : 직원 1/2 근무

• 호우경보 발령시 : 일 150㎜ 이상 강우

• 홍수주의보(인도교 수위 8.5m 도달 시)

• 태풍주의보․폭풍경보 발령 시

- 3단계(비상단계) : 전직원 근무

• 홍수경보(인도교 수위 10.5m 도달 시)

• 태풍경보 발령 시

세부계획 (단계별 근무체제 및 행동요령)

상황근무 기준

- 평시 근무시간에는 시설반 담당, 야간 및 공휴일에는 당직자로 대체

- 막대한 재해가 예상되거나 발생 시 전직원 비상근무를 발령하고 임무 부여

단계별 근무체제

구 분	근무인원	조 치 사 항
평 시 (예방체제)	수방담당 직원 교대근무	- 예방활동 필요 시 - 기상정보 전파 및 태풍 동향파악 - 비상연락망 및 재난상황 연락체계도 숙지 - 1단계 조치사항 준비
1단계 (준비체제)	직원 1/4 근무	- 수해 위험물 제거 - 각 운동장 안전조치 - 수방자재 점검 및 기동력 확보 - 2단계 조치사항 준비
2단계 (경계체제)	직원 1/2 근무	- 각종 피해사항 및 조치사항 보고 - 수해발생시 보유장비 및 인원 신속 동원 - 운동장 주변 하수도 및 맨홀 점검 - 3단계 조치사항 준비
3단계 (비상체제)	전직원 근무	- 본부장 지시에 의거 비상발령 - 방호활동 - 피해상황 작성 - 복구계획안 작성

단계별 비상발령

- 서울시특별시재난안전대책본부 소집명령에 따라 비상소집 발령(당직실)

- 각 부서별 단계별 근무인원 편성 및 비상연락체계 정비

단계별 근무조 명단 : ‘붙임참조’

수위 상승 시 조치사항

- 전기담당(안덕규, 노동균, 신용준) : 전기실 펌프 가동 및 전기시설 관리

- 기계․건축담당(송점서, 라선경)

• 집수정 배수 펌프 가동 : 우수집수정 7.5m일 때 및 필요 시

- 기타담당(임채영, 김원태, 전창수, 마낙승, 이경남, 김근옥 등)

• 축구장, 야구장, 주차장 주요시설 순찰 및 배수작업, 펌프 가동 등

- 조경담당(송점서)

• 조경, 배수로, 수목지지대, 수생식물 침수방지 점검 및 조치

※ 신월야구공원 : 지대가 높아 침수의 염려가 없으나, 강풍에 대비하여 순찰 강화

※ 한강 인도교 수위현황(참고사항)

구 분	수 위	방 류 량
갈 수 위 평 수 위 지 정 수 위 경 계 수 위 위 험 수 위 계 획 홍 수 위 ※ 초지 계획수위 ※ 시설 지구수위	수위표 0.35m 수위표 1.025m 수위표 4.50m 수위표 8.50m 수위표 10.50m 수위표 13.385m 수위표 4.70m 수위표 7.50m	82㎥/sec 300㎥/sec 4,400㎥/sec 15,000㎥/sec 22,600㎥/sec 37,000㎥/sec 5,000㎥/sec 12,000㎥/sec

우기 후 점검 및 복구내역

중점 및 특정관리대상시설 점검 및 정비

각종 펌프 등 수방시설 재점검 및 정비

이용시민이 불편 없도록 운동장 청소 실시

수목 지주 및 버팀대 재정비

침수 시 운동장 긴급 복구

제1단계 복구(응급복구)

- 최소한의 시설물 기능 회복

• 긴급 복구 대상 시설물 최우선적 조치 : 쓰레기수거, 주통행로 소통, 주차장 정비 등

- 주차장 및 조경시설 현장 정비

• 직원, 공공안전관, 공무직/기간제근로자 및 유관기관 등의 인력 및 장비 동원

제2단계 복구(항구복구)

- 대상 : 단기간내 응급복구가 곤란한 시설물 등

- 방법 : 가용예산 활용 및 예비비 사용 등 별도 방침 시행

기타사항

수방자재 확보

- 양수기용 호스, 모래주머니, 삽, 안전휀스, 안전띠 등 필요 수방자재는 공공운영비(시설장비유지관리) 사용하여 확보

붙임 : 근무자 명단 및 일자별 근무조 편성 1부. 끝.