문서번호	교량안전과-8051
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
이정훈		代백운경	05/04 박문희
협조

교량관리팀 관리교량 야간 특별점검 결과보고

(광진교 외 5개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

교량관리팀 관리교량 야간 특별점검 결과 보고

(광진교, 성수대교, 한강대교, 서강대교, 영동6교, 탄천1교)

야간에 개최되는 각종 축제 및 행사 대비 교량 보도부의 야간 이용 시 발생 가능한 보행 안전사고 사전 예방을 위해 교량 보도부 야간 특별점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 2016년 야간 특별점검 시행 계획(교량안전과-6294,‘16.4.7)

□ 점검대상 시설물 현황

교 량 명	위 치	구 간	보 도 현 황	비 고
광 진 교	광진구 광장동~ 강동구 천호동	상․하행	B=2~10m, L=1,055m × 2
성수대교	성동구 성수동~ 강남구 압구정동	상․하행	B=2.0m, L=1,160m × 2
한강대교 (구∙신교)	용산구 한강로3가~ 동작구 본동	상․하행	B=3.2m, L=840m × 2
서강대교	마포구 신장동~ 영등포구 여의도동	상․하행	B=2.6m, L=1,706m × 2
탄천1교	강남구 대치동~ 송파구 삼전동	상․하행	B=2.0m, L=322m × 2
영동6교	강남구 대치동 ~ 강남구 개포동	상․하행	B=6.5m, L=120m × 2

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2016. 4. 25(월)~4.27(수), 3일간

○ 점 검 자 : 총 5명

- 교량관리팀장, 백운경, 서성만, 이정훈, 송준섭

○ 점검항목

- 일몰 후 보도부 야간 보행안전사고 위해요소 점검

- 가로등 및 경관조명 등 전기 안전시설 정상작동여부

- 기타 안전과 관련된 사항

□ 점검결과 및 조치계획

시설물명	점 검 결 과	조 치 계 획	비고
광진교	조명등 부점등	성동도로사업소에 통보하여 조치
	볼라드 노후 파손(전개소)	‘16년 광진교 보수공사에 포함하여 조치예정
	점멸등 부점등(북단램드 진입부)	성동도로사업소에 통보하여 조치
성수대교	본교 및 남단B램프 가로등 부점등 (3개소)	성동도로사업소에 통보하여 조치
한강대교	바닥데크 볼트이탈(3개소)	‘16년 한강교량 일상유지보수 정비 예정
서강대교	교통표지판 고정철물 부식 (접속교 하류 P8～P9)	‘16년 한강교량 일상유지보수 정비 예정
영동6교	특이사항 없음
탄천1교	특이사항 없음

붙임 : 안전점검 결과 보고서 1부.  끝.