문서번호	여의도공원관리사무소-1931
결재일자	2016.5.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
시설팀장		여의도공원관리사무소장
김희태		05/05 박원근
협 조
	주무관		이대호

공원등 등주 설치 및 연결부 교체 완료 보고

2016.  05.

서울특별시서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

공원등 등주 설치 및 연결부 교체 완료 보고

여의도공원내 노후로 파손되고 안전사고의 우려가 있는 공원등주 및 연결부를 교체 완료하고 그 결과를 보고합니다.

□ 정 비 일 : 2016. 4. 29

□ 정비대상

○ 공원등주 교체

- 수    량 : 3등주(2등구 5M)

- 등주번호 : 44번, 64번, 108번

○ 연결부(아답터) 교체

- 수    량 : 10개(2등구 5M)

- 등주번호 : 43번, 46번, 57번, 58번, 59번, 63번, 73번, 76번, 79번, 91번

□ 정비내역

○ 공원등주 교체

- 수    량 : 3등주(2등구 5M)

- 등주번호 : 44번, 64번, 108번

○ 연결부(아답터) 교체

- 수    량 : 3개(2등구 5M)

- 등주번호 : 58번, 63번, 91번

※ 자재확보 - 공원등주/ 조달구매, 연결부(아답터)/ 자체구매

정비방법 - 공원등주 납품업체에 의뢰하여 실시

□ 미정비내역 및 조치계획

○ 연결부(아답터) 미교체

- 수    량 : 7개(2등구 5M)

- 등주번호 : 43번, 46번, 57번, 59번, 73번, 76번, 79번

○ 미정비사유

- 철재의 부식과 이물질 협착으로 연결부(아답터) 분리가 불가함

○ 조치계획

- 파손된 연결부를 용접으로 응급 조치하여 안전사고를 방지하고

추후 예산 확보하여 등주를 교체할 계획임

첨부 : 현황사진 1부.  끝.