문서번호	운영과-2994
결재일자	2016.5.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
김병기		이동신	05/09 이성재
협 조
	주무관			이도훈

- 2016년 수질TMS 측정기기  -

정도검사 및 기술지원 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

중랑물재생센터

(운영과)

- 2016년 수질TMS 측정기기 -

정도검사 및 기술지원 계획 보고

수질TMS 측정기기의 정상가동여부 등을 점검하는 법정 정도검사를 시행하고자 하며, 측정기기 전문업체로부터 전문정비 및 기술지원을 받아 정도검사에 만전을 기하고자 함.

1		수질TMS 측정기 정도검사

□ 관련 근거

❍ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제38조의3 및 같은법 시행규칙 제50조

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제9조, 제11조 및 같은법 시행규칙 제30조

❍ 환경측정기기 정도검사 주기(국립환경과학원 고시)

❍ 환경측정기기의 형식승인․정도검사 등에 관한 규정 (국립환경과학원 고시)

□ 시행 대상

측정기명	대수	최 근 정도검사	정 도 검사주기	제조사
COD	2	‘15. 05.13	1년	(주)백년기술
T-N	2	‘15. 05.13	1년
T-P	2	‘15. 05.13	1년
SS	2	‘15. 05.13	1년	WTW (외산)
pH	2	‘14. 05.14	2년

□ 시행 계획

❍ 검사기관 : 한국산업기술시험원

❍ 검사기간 : ‘16. 05. 25(수) ~ 27일(금), 3일간

※ 진행상황에 따라 연장될 수 있음

❍ 소요예산 : 7,328,200원 (법정수수료)

❍ 지출방법 : 검사기관 청구서에 의거 지출

2		정도검사에 따른 정밀정비 및 기술지원

□ 시행 목적

❍ 원활한 정도검사 진행을 위한 측정기기 제조사 기술지원

❍ 측정기기 정밀점검을 통한 측정값 정밀도 및 상대정확도 향상

□ 주요 내용

❍ 측정기기 설치규격 및 구조 적정성 여부

❍ 측정기기 상태 및 운영 적정 여부

❍ 측정범위, 반복성, 절연저항, 상대정확도 시험 등

□ 시행 대상

측정기명	대수	최 근 정도검사	정 도 검사주기	기술지원업체
COD	2	‘15. 05.13	1년	(주)백년기술 (기기 제조업체)
T-N	2	‘15. 05.13	1년
T-P	2	‘15. 05.13	1년
SS	2	‘15. 05.13	1년	(주)이엔아이 (기기 수리업체)
pH	2	‘14. 05.14	2년

□ 시행 계획

❍ 시행업체 : ****************

❍ 시행기간 : ‘16. 05. 23(월) ~ 27일(금), 5일간

❍ 소요예산 : **********

- COD, T-N, T-P 측정기기 기술지원 :***********

- pH, SS 측정기기 기술지원 : **********

❍ 계약방법

- COD, T-N, T-P 측정기기 기술지원 : 소액수의계약(1인견적)

- pH, SS 측정기기 기술지원 : 세금계산서 발행 후 계좌이체(소액결재)

3		행정사항 및 향후계획

□ 행정 사항

❍ 소요예산 : **************************

- 정도검사 법정수수료 : **********

- 정도검사 기술지원비 : **********

※ 정도검사기간 3일 초과 시 기술지원비 추가될 수 있음.

❍ 예산과목 : 중랑물재생센터 관리과, 중랑물재생센터 운영관리, 공공운영비(수질측정장비 및 실험기기 유지관리)

□ 향후 계획

❍ 정도검사 부적합 시 조치계획

- 기술지원 업체에서 측정기기 수리 등 시행 후 합격 시 까지 재검사

- 재검사 수수료 및 소요비용 일체 기술지원 업체 부담

붙임문서 : 기술지원 업체 견적서 외 3부. 끝.