문서번호	요금과-12819
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개

주무관	요금과장				결재
김영미	05/11 이현우
협 조

요금과 교육일지(5.4)

교육일시

2016년 5월 4(수) 16:30 ~

교    관

요금과장

교육대상

요금과 직원 대상25명(참석21, 공가1,연가2,대체휴무1)

교육제목

○ 소방안전 교육

교육내용

◈ 화재가 발생 하였을 때 화재를 진압하는 소화활동

○ 이동용 분말소화기, CO2(이산화탄소)소화기를 이용하는 방법

- 당황하지 말고 침착하게 손잡이를 잡고 불쪽으로 접근한다

- 손잡이 앞쪽에 있는 안전핀을 힘껏 뽑는다.

- 바람을 등지고 화점을 향해 호스를 빼들고 손잡이를 움겨 쥔다

- 주위에서부터 빗자루로 쓸 듯이 골고루 방사한다.

○ 물로 소화하는 방법

- 문을 열고 호스와 관창을 꺼낸다.

- 화재발생 장소로 이동한다.

- 바람을 등지고 화점을 향해 호스를 빼들고 손잡이를 움켜쥔다

- 주위에서부터 빗자루로 쓸 듯이 골고루 방사 한다.

○ 가스로 소화하는 방법

- 가스 소화구역에서는 화재 시에는 가스가 자동으로 작동하여         분출 합니다. 이 가스를 이너젠 가스라 하며, 인체에는 무해

합니다. 혹시 자동으로 가스가 안터지질 경우에는 출입구 벽

면에 붙어있는 노란색 수동스위치 케이스를 깨뜨리고 스위 치를

힘껏 누르시면 됩니다. 그러면 스위치 누른 후 약 32초 후에

가스가 터져 소화활동을 시작합니다.

◈ 화재발생시 대피 및 탈출 방법

- 화재발견 시 에는 먼저 발화지점을 보신 분이 “불이야”를 외치어 주위 분들에게 알려주시고 대피를 하여야 합니다. 또 다른 방법으로는 벽면에 보이는 발신기를 신속하게 누르시면 비상벨이 아주 크게 작동되어 여러 사람이 화재경보를 인지 할 수 있게 됩니다.

- 여러분들께서는 지금까지 설명 드린 소방시설물 사용방법과 내부 대피통로를 평소에 관심 있게 보셨다가 비상시 적극 활용하시기 바랍니다. 전시동 1,2,3층 각 전시장에는 입․출구가 2개~3개가 있는데 대피 할 때는 제일 가까운 출구로 대피 하십시오. 대피할 때는 입구, 출구가 따로 없습니다.

- 화재가 발생 하였을 때는 화재경보가 울리며 녹음된 비상방송이 방송되고, 전시동 슬라이딩 도어가 닫히면서 출구가 폐쇄 됩니다. 주의해야할 점은 문이 닫히고 있을 때 그 사이로 대피 못 하도록 통제 하여 주십시오. 닫히는 문에 사람이 끼여 부상당할 수도 있습니다. 슬라이딩도어가 닫히는 이유는 화재가 빠르게 주위로 확산되는 것을 방지하는 역할을 하게 됩니다.

- 출구에 제일 가까이 있는 직원은 도어가 닫힐 때까지 기다렸다가 도어가 완전히 닫히면 조그만 탈출구가 보이는데, 그 문을 안에서 바깥쪽으로 힘껏 밀어주시면 문이 열릴 것입니다.

- 비상 탈출구의 위치는 문이 닫히는 처음 부분에 있습니다. 문이 열리면 직원 분들 께서는 먼저 나가지 마시고 안에 있는 관람객을 최후의 한 사람까지 대피토록 안내 하여주시고, 마지막으로 대피하여 주시기 바랍니다. 각 전시장 출구에서 제일 먼 사람부터 왼쪽 또는 오른쪽 출구로 안내하여 최후의 한 사람까지 안내하여 대피 시키시고, 출구 가까운 사람은 마지막으로 대피하여야 합니다. 최종 대피는 계단을 내려가 1층 정문으로 탈출하여 주시기 바랍니다. 직원 분들께서는 평상시 전시장 통로를 잘 익혀두시고, 비상시 대피토록 하여주시기 바랍니다.

◈ 심폐소생술