문서번호	화학시험과-734
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		화학시험과장	품질시험소장
이정기		최진수	05/11 한민희
협조

시험장비 자체교정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

서울특별시품질시험소

(화학시험과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	기술표준법	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

시험장비 자체교정 계획

시험장비의 정확성 및 정밀도 향상을 위하여 아래와 같이 자체 교정을 실시하고자 함.

Ⅰ		추진배경

우리과에서는 국가기술표준원 고시 제2015-499호(2015. 10. 30) 제3조 교정 대상 별표2에 따라 측정·시험장비를 외부 교정검사기관에 의뢰하고 있음

그러나, 별표2의 목록에 없는 장비는 교정검사기관에서 교정검사를 의뢰받지 않고 있어

시험 장비의 정확성 및 신뢰성 확보를 위해 자체 교정검사 필요

Ⅱ		추진내용

자체 교정검사 대상 장비

연번	장비명	용 도	제작사	구입일	비 고
1	발광분광분석기	강재 화학성분 시험	TherFisher(스위스)	2013.7.22
2	열전도율측정기	단열재 초기열전도율 시험	서학테크(한국)	2008.8.13

교정검사 주기 : 연2회(상·하반기)

- 상반기 교정일 : 2016. 5. 16. ~ 5. 18. (3일간)

교정검사 절차

- 보정 전·후 데이터 이상 발견시 장비 수리 의뢰

Ⅲ		기대효과

시험장비의 정밀도 유지 및 신뢰성 확보

국가공인 시험기관으로서의 위상 제고 .끝.