투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	「2016년 노후포장도로 정비구간」서울형 포장설계법 적용 계획단면(안) 송부

1. 도로관리과-2774(2016.2.17.)호 관련입니다.

2. 「2016년 노후포장도로 정비구간」 중 17개소에 대하여 서울형 포장설계법을 적용한 계획단면(안)이 완료되어 송부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

※ 사업소별 포장설계 단면 및 포장재료 선정(안)

사업소	위치	구분	기존 아스콘 두께 (cm)	설계결과 * ()안 포장단면은 사업소 요청두께
				폭 (m)	연장 (m)	보수공법	층	두께	재료
동 부	송파역 ↔ 가락시장역	버스 전용 (집중)	26	7.0	950	10cm 절삭 덧씌우기	표층	5cm	개질SMA(상행) SMA(하행)
							중간층	5cm	WC-5
	천호역→ 강동성심병원 사거리	일반 차로	25	17.0	1,000	5cm 절삭 덧씌우기	표층	5cm	SMA/ 일반
	가락시장역사거리	교차로	20	4.0	160	10cm 절삭 덧씌우기	표층	5cm	개질SMA(상행) SMA(하행)
							중간층	5cm	WC-5
서 부	서울역 환승센터 6번	정류장 (집중)	20	3.5	70	20cm 전단면 재포장	표층	5cm	개질SMA
							중간층	7cm	WC-5
							기층	8cm	BB-2
				3.5	70	30cm 전단면 재포장 (25cm)	표층	5cm	개질SMA
							중간층	7cm	WC-5
							기층	13cm	BB-2
	아현삼거리↔ 공덕역	버스 전용	24	7.0	1,500	5cm 절삭 덧씌우기	표층	5cm	개질 SMA(상행) 개질아스팔트(하행)
	공덕오거리	교차로	26	40.0	100	5cm 절삭 덧씌우기	표층	5cm	개질아스팔트 (PG76-22) 1등급 골재포장

사업소	위치	구분	기존 아스콘 두께 (cm)	설계결과 * ()안 포장단면은 사업소 요청두께
				폭 (m)	연장 (m)	보수공법	층	두께	재료
남 부	시흥사거리↔ 박미삼거리	버스 전용 (집중)	24	3.3	700	10cm 절삭 덧씌우기 (12.5cm)	표층	5cm	개질SMA
							중간층	7.5cm	WC-5
	강남대로335→ 우성아파트사거리	일반 차로	20	6.0	170	10cm 절삭 덧씌우기 (12.5cm)	표층	5cm	개질SMA
							중간층	7.5cm	WC-5
	양재시민의 숲	교차로	20	6.0	50	10cm 절삭 덧씌우기 (12.5cm)	표층	5cm	개질SMA
							중간층	7.5cm	WC-5
북 부	혜화로터리→ 서울대병원정류장	버스 전용 (집중)	22	3.2	850	10cm 절삭 덧씌우기	표층	5cm	개질SMA/SMA
							중간층	5cm	SMA
	명륜3가․ 성대입구	정류장	22	3.2	80	10cm 절삭 덧씌우기	표층	5cm	개질SMA
							중간층	5cm	SMA
	창경궁․서울대학교병원	정류장	22	3.2	90	10cm 절삭 덧씌우기	표층	5cm	SMA
							중간층	5cm	SMA
성 동	서울시체육회사거리 → 동일로지하차도사거리	버스 전용	23	3.5	740	24cm 전단면 재포장	표층	5cm	개질SMA
							중간층	7cm	WC-5
							기층	12cm	고강성(개질BB-2)/BB-2
	중랑역.동부시장	정류장 (집중)	22	3.5	100	27cm 전단면 재포장	표층	5cm	반강성
							중간층	7cm	WC-5
							기층	15cm	BB-2
강 서	발산역↔ 가스기술공사	버스 전용	20	7.0	850	10cm 절삭 덧씌우기	표층	5cm	칼라장수명
							중간층	5cm	WC-5
	목일중학교 →오목교	일반 차로 (집중)	20	7.0	1,200	10cm 절삭 덧씌우기	표층	5cm	배수성 (서울형 포장 추진)
							중간층	5cm	WC-5
	공항중학교	교차로	20	28.0	150	25cm 전단면 재포장	표층	5cm	WC-6
							중간층	5cm	WC-5
							기층	15cm	BB-2

별첨 : 1) 「2016년 노후포장도로 정비구간」서울형 포장설계법 적용 계획단면(안) 방침서.

2) 「2016년 노후포장 정비구간」설계 세부 내용.  끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 성동도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장),서 울 특 별 시 장(도로관리과장)
주무관	김태우		도로포장연구센터장	백종은		품질시험소장	05/12 한민희
협조자
시행	도로포장연구센터-1033	(		)	접수		(		)
우	06763	서울시 서초구 태봉로 131 서울특별시 품질시험소 도로포장연구센터	/
전화	02-3462-6718	/전송	02-3462-6710	/	77twkim@seoul.go.kr	/	대시민공개