문서번호	정수과-5663
결재일자	2016.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
유은주		서한호	05/12 임정규
협 조

유해화학물질 표시판 등 제작·설치 계획

2016. 5.

영등포아리수정수센터

(정수과)

유해화학물질 표시판 등 제작․설치 계획

우리정수센터 유해화학물질 저장시설에 화학물질관리법 시행에 따른 유해  화학물질 표시판 및 산업안전보건법에 따른 경고표시판을 제작․설치하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

근거

화학물질관리법제16조(유해화학물질의 표시 등)

산업안전보건법제41조(물질안전보건자료 작성․비치 등)

유해화학물질(가성소다, 황산) 저장시설 현황

구분		가성소다	황산
2약품실		50㎥×2기, 3㎥×1기	-
1염소실		12㎥×1기	-
2염소실		13㎥×1기	-
취수장		13㎥×1기	-
막여과	침지식	4㎥×1기	4㎥×1기, 3㎥×1기
	가압식	4㎥×1기	1㎥×2기
계(탱크수량)		8기	4기

유해화학물질 표시판 및 경고판 제작․설치

제작수량

구분		표시판	경고판
2약품실		3개(가성소다)	1개(가성소다)
1염소실		1개(가성소다)	1개(가성소다)
2염소실		1개(가성소다)	1개(가성소다)
취수장		1개(가성소다)	1개(가성소다)
막여과	침지식	3개(가성소다1,황산2)	2개(가성소다,황산)
	가압식	3개(가성소다1,황산2)	2개(가성소다,황산)
계		12개	8개

※ 1약품실 가성소다 주입장치를 PAHCS로 개선 후 필요 표지판 및 스티커 등을 함께 제작․설치 - 응집제 저장탱크 표지판, 표찰, 스티커 등 35개

부착위치

- 표시판 : 저장탱크

- 경고판 : 저장시설 입구 또는 쉽게 볼 수 있는 위치

소요예산(안) : 1,122천원

- 산출기초 : 표시판 594,000원, 경고판 396,000원, 기타 132,000원

- 예산과목 : 상수도사업보용,영업비용,정수비,일반운영비,사무관리비(기본경비)

제작도안(안)

<표시판> 750*700	<경고판> 600*850

. 끝.