서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	구로소방서
수신	구로․금천구 이동탱크저장소 대표귀하
(경유)
제목	위험물안전관리법 개정에 따른 이동탱크저장소 표지 변경 안내문

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2016년 1월 22일 『이동탱크저장소의 위험성 경고표지』일부개정(2016.1.22.)으로 이동탱크저장소 표지 변경사항을 다음과 같이 알리오니 설명자료를 참고하시어 빠른 시일내에 표지를 변경하여 주시기 바랍니다.

- 개정 및 제정 내용 -

○ (종 전) 위험물 표지 및 게시판(유별 ․ 품명 ․ 최대수량 및 적재중량)

- 위험물 표지 : 전면 및 후면 / 게시판 : 후면

○ (개 정) 위험물 표지 및 경고표지(그림문자 및 UN번호)

- 위험물 표지 : 전면 및 후면 / 경고표지 : 후면 및 양 측면

종   전

개   정

위험물

위험물

0000

□ 경고표지 부착 방법

○ (시공방법) 부착형(스티커) 또는 탈부착형

- 동일한 물질만 운송하는 경우에는 금속제, 플라스틱제 또는 방수성 스티커 부착

- 이송 물질이 수시로 변경되는 경우에는 탈부착형(홀더 또는 삽입틀) 설치 필요

□ 유종별 경고표지 예시 (그림문자 및 UN번호)

휘발유

경  유

등  유

예시 1

그림문자와 UN번호 별도 표기

1203

1202

1223

예시 2

그림문자 내부에 UN번호 표기

=> UN번호 글자 높이

6.5Cm이상

1203

1202

1223

그림문자의 하단: 분류․구분의 번호(글자의 높이 2.5㎝ 이상)를 표기

규격 및 형상

25㎝이상 × 25㎝이상의

마름모 꼴

※“위험물”표지의 규격 및 부착위치는 종전과 동일

1202	1223
경유	등유
경유·등유 이송하는 이동탱크저장소에 부착해야 할 그림문자

끝.

	구로소방서장
★담당자	정호영		위험물안전팀장	김희정		예방과장	05/12 이남재
협조자
시행	예방과-12224	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 2층 예방과	/
전화	02)2682-5068	/전송	02)2619-3102	/	clear500@seoul.go.kr	/	부분공개(3 7)