문서번호	기전설비과-1758
결재일자	2016.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
최강용		김남수	05/17 박상돈
협 조
	주무관			강병모

한강수중보 월간점검결과 보고('16. 5월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  5

한강사업본부 시설부

기전설비과

한강수중보 월간점검 결과 보고(‘16. 5월)

잠실 및 신곡수중보 기전시설물에 대하여 체계적인 시설물 관리를 위한 안전점검(월간)을 실시하고, 근무자에 대한 경각심 고취 및 시설물 안전관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		수중보 시설현황

(단위 : m)

구분	시 설 현 황				보높이	월류고	저수량 (천㎥)	기전설비현황	준공일
	계	고정보	가동보	중앙/남단(길이)
잠실	873	631	200	22/20 (228)	6.2	6.4	53,000	·권양기 165톤 5기 ·수 전 150㎾ ·발전기 130㎾	86.8
신곡	1,007	883	124	-	2.4	2.6	82,900	·권양기 68톤 5기 ·수 전 73㎾ ·발전기 60㎾	88.6

Ⅱ		점검 개요

점검일자

- 2016.  5.  10(화) : 잠실수중보

- 2016.  5.  11(수) : 신곡수중보

점검자

- 본  부 : 지방전기주사 이균형 외3명(최강용, 강병모, 이학수)

- 수중보 : 근무자 9명(잠실 5명, 신곡 4명) 교육1(차윤선), 휴가1(김관수)

Ⅲ		점검 내용

수중보 시설물 안전점검

- 벽면, 바닥 등 균열 및 누수여부

- 난간 등 철재류 부식 및 고정상태 등

- 권양기, 수문 안전장치 체결상태 등

수중보 기전시설물 점검

- 기기류(권양기, 발전기 등) 작동상태 및 구리스 주입여부

- 수배전반 및 판넬 등 계기류 작동상태 및 램프 표시상태

- 감시장치(CCTV:무단침입자 감시용) 작동상태 등

직원 안전 및 복무 교육 실시

- 수해예방 및 안전관리를 위한 직원교육

· 감전사고 주의 및 절연장구 착용 등

- 재해 및 사고방지를 위한 안전교육

· 안전장구 착용 및 낙하(미끄럼) 주의 등

점검결과 : 잠실, 신곡수중보 수문 및 권양설비 점검표 『붙임 참조』

- 수문시설 시스템 개폐점검결과 정상(잠실 및 신곡 1~5문)

- 권양기 및 전기설비등 점검결과 양호(잠실:10개소, 신곡:5개소)

- 안전교육 실시

기전설비 점검실시	기전설비점검 실시	기전설비 청소	안전교육 실시

Ⅳ		지시 사항

수방체계관리유지시행 : 수중보 기전시설물관리철저 및 주변관리 철저

신속한 보고체계 유지 : 공·휴일 근무중 유사시 보고(육하원칙) 철저

외부출입자 통제 및 사무실 등 보안관리 철저

수방기간 장마대비 교육 내용

- 수방기간 솔선수범 : 사고를 미연에 방지하는 차원에서 서로 격려와 배려심을 갖고근무

- 기강해이 행위 엄단 : 지참출근, 음주·근무지이탈, 무사안일 등 복무규정위반

- 청렴한 공직윤리 함양 : 지난친 음주가무, 출장빙자 사적용무, 자신복무관리철저 등

- 상시 비상연락체계 유지 : 상시비상응소체계유지, 전화응대철저, 청사순찰·점검 등

붙임 : 1) 사진철(점검,교육)  1부.

2) 월간점검표(잠실)   1부.

3) 월간점검표(신곡)   1부. 끝.