정기점검보고서(서빙고지하차도)

등록번호	시설보수과-4073
결재일자	2016.5.17.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
이동섭		신동헌	05/17 배광환
협 조	주무관			김지환

시설물명	서빙고지하차도	시설물 개 요	B=14.5m, L=340m	법정구분	2종	준공년도 1984년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		이 동 섭
				합동점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : 2016. 05. 16(월)

∘ 점검구간 : 지하차도 벽체, 천정, 옹벽, 배수로 및 포장 등 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1		특이사항 없음						‘15하반기 정기점검
2	‘14년 서빙고지하차도 정밀점검용역				우선순위에 따른 순차적 보수조치	-	-

∘ 금회 점검 시 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	배수로	배수로 토사, 낙엽 등 이물질 퇴적	약50m	B	직영반 배수로 청소	-	16-0516-01
2	포장부	옹벽구간 포장 소파	0.3×0.1	B	직영반 소파 보수	-	16-0516-02
3	연석	철근노출		C	일상유지보수 정비예정	-	16-0516-03
4	포장부	전반적인 포장부 노후, 파손 심화에 따른 포장보수(전체) 시행 예정				정밀점검 지적사항 조치	16-0516-04

시설물점검표

○ 시설물명 : 서빙고지하차도

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과(계획)	비 고
슬라브	특이사항 없음	-
벽 체	〃	-
기 둥	〃	-
포 장	포장브 일부 소규모 파손 전반적인 포장 노후	직영반 소파보수 작업지시(임시) 추후 포장보수(전체) 시행예정
신축이음	특이사항 없음	-
옹 벽	〃	-
난간,연석	연석 일부 철근노출	일상유지보수 정비예정
배수시설	배수로 토사, 낙엽 등 이물질 퇴적	직영반 배수로 청소 작업지시
부속시설	특이사항 없음	-
기 타	〃	-
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2016. 05. 16

점검자 : 직급)시설7급    성명  이동섭 (인)

직급)기계7급    성명  마순원 (인)

점 검 사 진

○ 서빙고지하차도

16-0516-01	배수로	손상내용	배수로 토사, 낙엽 등 이물질 퇴적

16-0516-02	포장부	손상내용	포장 일부 소파

점 검 사 진

○ 서빙고지하차도

16-0516-03	역석부	손상내용	철근노출

16-0516-04	포장부	손상내용	전반적인 포장 노후(재포장 예정)