야간 현장점검 결과 보고서

결재	주무관	시설관리과장
	정수용	05/19 代김근용

	명에 의하여 “강서구청사거리~가양빗물펌프장(가양역) 하수암거 저촉 상수도관 이설공사 야간 현장점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 5. 18
보 고 자 : 지방시설주사보 성명 : 정수용

보 고 내 용
건 명	강서구청사거리~가양역 하수암거 저촉 상수도이설 야간공사 현장점검 보고('16.5.18, 수요일)
내용	- 위 치 : 강서구 등촌동 640번지 주변 - 공사내용 : 강관 D400㎜ 기존관 절단 - 점검내용 : 강관 D400㎜ 절단 및 맹프랜지 접합 - 점 검 자 공업6급 이상엽, 시설7급 정수용 - 점검결과 : 강관접합부 이상없음 - 점검시간 :‘16.5.18(수) 19:00 ~ 5.19(목) 02:00
비 고

붙임 : 점검사진 1부.  끝.