문서번호	물재생시설과-7181
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
김동웅		황철호	05/19 이철해
협조
	실무사무관		김오열

「물재생센터 에너지 종합계획수립 용역」

착수보고회 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

물재생시설과

착수보고회 결과 보고

〈물재생센터 에너지 종합계획수립 용역〉

□ 보고회 개요

○ 일시 : 2016.5.18.(수) 14:00~15:30

○ 장소 : 물순환안전국 8층 회의실

○ 참석자

- 서울시 : 물순환안전국장, 물재생시설과장, 물재생기전팀장, 물재                   생시설팀장, 물재생운영팀장, 관계 직원

- 물재생센터 : 안봉용 주무관(중랑), 이광수 기전실장(탄천), 이찬                       용 기전실장(서남), 김빛나 사원(탄천)

- 용역사 : 이용욱 사업책임기술자, 조성안 책임기술자, 강연준

책임기술자, 진정호 참여기술자

□ 보고내용

○ 회사현황, 기술자현황, 과업내용 및 조사 분석방법

○ 과업 주요사항 추진방안, 과업 세부 수행절차 및 일정 등

□ 참석자 주요 의견

○ 효율적인 용역 추진을 위하여 센터에서 적극 참여하여 센터의 의견과 문제점 등이 반영될수 있도록 추진 필요

○ 센터의 에너지 사용량 조사, 신재생에너지 발굴, 국내외 연구사례 등 조사량이 많으므로 기술자의 상주 검토 등 서로 접목이 잘되어 용역이 원할히 추진되도록 추진 필요

○ 센터별 원단위 조사분석시 단위 유량과 오염물질 유입량을 감안하여 분석 필요

○ 기존 센터 데이터 활용시 특히 소화가스의 경우 통계에 잡히지 않는 부분 고려하여 분석 검토

○ 물재생센터 노후도를 감안 배관 누기 등에 의한 효율감소 부분이 있으므로 고려하여 분석 검토

○ 향후 추가 설치되는 시설을 고려한 용역 시행필요

○ 건조시설 설치와 관련하여  소화가스 증산방안 제시 필요

○ 에너지 사용현황 조사시 공정, 센터별, 계절별 일정기간동안 정밀측정장비와 전문가를 투입하여 측정결과치와 기존 운영자가 축적한 데이터와 비교· 분석, 진단 될수 있도록 추진 필요

○ 소화조와 소화조 가온보일러가 많이 떨어져 있어 있어 배관 열손일이 있을 것으로 예상되어 시설물의 효율적인 배치에 대한 검토

○ 소화가스를 판매 및 자체 활용하고 있으나 열병합벌전을 하여 재할용 할 경우와의 경제성을 비교하는 등 가스의 효율적인 활용방안 검토

○ 센터에서 유기물을 많이 처리할수록 소화가스를 많이 증산할수록 온실가스 관리 측면에서 불리함으로 이에 대한 대책 또는 보완 검토

○ 통상 에너지 시설의 투자비가 과다할수 있으므로 예산관계도 고려하여 경제성 분석 등 검토

○ 소화가스의 잉여가스는 대부분 발전기 정비 등 소화가스 시설의 미사용으로 발생되므로 잉여가스 활용에 대하여 상세한 분석 검토

□ 보고회 사진

□ 조치 계획

○ 시, 물재생센터,용역업체 관계자로 구성된 T/F팀 운영하겠음

○ 용역업체 지적사항 검토 반영토록 통보조치

붙임 : 착수보고회 자료 1부.   끝.