문서번호	생산관리과-7065
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	생산관리과장	생산부장
이규현	代유동수	05/19 구자훈

「정수슬러지 친환경 재활용 기술개발 관련」

사업추진 관련 관계자 회의 결과 보고

2016. 5.

상수도사업본부

(생 산 부)

- 정수슬러지 친환경 재활용 기술개발 관련 -

사업추진 관련 관계자 회의 결과보고

정수슬러지 친환경 재활용 기술개발과 관련하여 우리본부와 공동으로   사업에 참여하고 있는 2개업체와 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		사업개요

○ 목    표 : 정수슬러지 친환경 재활용기술 개발을 통한 처리비 절감

○ 사업기간 : ’11. 8. ~ 업체 기술개발 진행에 따라 지속 추진

○ 민간공모를 통하여 정수슬러지 재활용기술 개발 업체 선정

연번	기 업 명	주 소	사업분야
1	㈜청우에코건설	서초구 양재1동 138	투수성 포장재 및 점토벽돌
2	㈜넥스트윜	금천구 가산동 371	조습성 건축마감 및 내장재

Ⅱ		그동안 사업추진내용

○ 기술 개발 참여업체 선정 : ’11.5

○ 실증플랜트 운영 : '11. 12 ~ '13. 3

○ 운영관리 및 최종기술선정 학술용역 시행 (서울연구원) : '12. 5 ~ ’13. 12.31

○ 업체별 시제품에 대한 평가 (한국화학융합시험연구원외) : '12. 11 ~ '13. 3

- 도로포장재, 건축마감타일 (KS기준에 적합하며, 인체 유해성으로부터 안전)

○ 재활용 기술개발 관련 발명 공동특허3건 서울시 직무발명 승계 : ’13. 3.

○ 서울시 보도블럭 엑스포 참가(정수슬러지 50% 포함 투수블록) : ’13년,14년

○ 정수슬러지 재활용 포장 시범시공: '14.9 ~ ’14. 11

- 정수센터 3개소에 시범시공

구 분	계	강북정수센터	암사정수센터	구의정수센터
시공내용	10,019㎡	투수흙콘크리트690㎡	투수블록 1,530㎡	투수블록 6,729㎡
시공시기	’14.19~14.11	2014. 9	2014. 10	2014. 11
예산절감액	159,563천원	15,118천원	26,445천원	118,000천원

○ 종합 재활용업 허가 획득 및 공장 건설 중 : 15. 6 ~

- 넥스트윅(경기도 여주), 청우에코건설(용인) : ’16. 7월 준공예정

○ 정수슬러지 재활용처리용역 발주 방침 결정 : ’16. 5.11

- 넥스트윅(주) 및 청우에코건설(주) 대상으로 지명경쟁입찰 추진

- 암사, 강북정수센터 대상으로 2년기간의 재활용 용도의 슬러지 배출 계약

Ⅲ		회의개요 및 결과

○  일  시 : 2016. 5. 16(수) 14:00~16:00 생산부 회의실

○  참석자 : 생산관리과장, 담당자, 청우건설 및 넥스트윅 관계자

○  회의주제

-  정수슬러지 재활용 처리용역 계약방법 및 입찰참여 방법 안내

-  입찰참여 견적서 작성요령 및 계약이후 슬러지 배출에 관한 계획 협의

○  회의결과

- 당초 ’16년 6월 공장 준공후 7월부터 슬러지 반출을 예상하였으나, 지자체 협의 지연 등으로 5월 착공후 8월부터 배출이 가능 할 것으로 예상됨

※ 암사,강북 폐기물 최종 계약업체가 물량처리 여유가 많은 한일시멘트로 분담 처리는 가능

<참여업체 요구사항 및 의견>

- 단가 협상시 시장 상황 및 시장 진입 전 업체의 초기상황을 고려하여 현실적  계약이 이루어질 수 있도록 협조 건의

Ⅳ		향후계획

○ 정수슬러지 재활용 처리용역 계약      : 16. 6월

○ 사업실시 협약 추진                   : 16. 7월

○ 개발제품 조달등록 추진               : 16. 6월 ~ 16. 10월

○ 시 산하기관 및 25개 구청 개발제품 사용 홍보 : 17. 1월 ~

- 개발제품 : 투수성보도블록, 흙콘크리트, 조습성 건축마감재. 끝.