문서번호	자연생태과-9302
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울숲길팀장	자연생태과장
이상용		김현경	05/19 최현실
협조

수락산,불암산 근교산 등산로 정비사업 설계심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  5.

푸  른  도  시  국

(자연생태과)

수락산,불암산 근교산 등산로 정비사업 설계심의 결과보고

1		심 의 개 요

○ 안 건 명 : 수악산, 불암산 근교산 등산로 정비사업

○ 일    시 : 2016. 5. 19(목) 14:00~15:00

○ 심의요청부서 : 노원구 공원녹지과

○ 심 의 자 : 자연생태과장, 산림관리팀장, 자연자원팀장, 서울숲길팀장, 담당자

※ 자치구 업무관계자(업무담당자, 설계사 참석)

○ 심의결과 : 노원구 수락산·불암산 등산로 정비사업 심의결과 참조

2		행 정 사 항

○ 붙임 심의결과를 해당 자치구에 통보하여 설계에 반영, 조치 이행 후 등산로 정비코자 함.

붙임 :  근교산 등산로 정비사업 심의결과 1부. 끝.

(붙임)

근교산 등산로 정비사업 설계심의 결과

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	비고
노원구	- 위 치 : 노원구 수락산·불암산 일원 연 장 : 약 22km 사업비 : 297,000천원 내 용 : 등산로 정비 세부내용 □설치 : 목계단 정비, 데크정비, 난간 설치, 안내판설치, 야자매트· 타이어매트 설치 등	가. 서울둘레길 접근 방향안내판 정비 관련 - 지하철에서 서울둘레길로 접근하는 안내체계 유도 안내판 설치는 우리시에서 별도 설치 예정이므로 설계에서 제외 (설치계획 별도 추진 중) 나. 등산로변 의자 설치 관련 - 의자 설치는 과도하게 많은 수량이 설치되지 않도록하고, 꼭 필요한 부분에만 설치하여 이용할 수 있도록 검토 다. 파고라 설치 관련 - 천병약수터 주변 파고라 설치는 제외하고 등산로 노선 바닥정비 위주로 정비하여 불편을 최소화 할 수 있는 방향으로 검토 라. 도면번호 L-024 : 데크 난간 정비 - 데크 난간 높이는 110cm로 통일하여 설치 - 목재 난간의 높이는, 경사형은 110cm, 평지형은 45cm로 통일하여 설치 ※ 2016년 주요업무 추진지침 “난간 설치 기준” 내용 참조(P494)