문서번호	급수운영과-10525
결재일자	2016.5.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이준규		05/20 代이승완
협 조
	주무관		代강대유

보 고 서(노후배수관개량)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.05.20.

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 도봉구 관내 노후관 정비 정비대상에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2016. 5. 20

보고자 : 지방시설서기보 이 준 규

□ 관련근거 : 이준북부 1603-15(2016.3.15.) 공사현장 실정보고서 제출

이준북부 1605-24(2016.5.18.) 공사현장 실정보고서 제출

□ 현    황

연번	위 치	관 종	부설년도	구경 (㎜)	연장 (m)	도종	비고
1	쌍문동 416-14~378-26	CIP	1984	200	300	ASP

□ 보고내용

○ 상기 노후 배수관은 GIS상 1984년 부설된 DCIP관으로 되어 있으나 상수도관 누수로 인한 복구 공사 중 노후된 CIP 관으로 확인되었고 누수가 빈번히 발생하고 있는 실정임. (D=200mm, L=300m)

○ 또한 쌍문1가압(845세대) 지역의 급수 공급 배수관으로 차후 누수로 인한 단수 피해 예방을 위해 노후관 정비가 필요함.

□ 조치의견

○ 상기와 같은 사항으로 추가 누수로 인한 급수 공급 차질이 예상 됨에 따라 조속한 조치를 위하여 도봉구청 도로과에 도로굴착 승인 요청 공문을 발송하여 허가를 득한 후 누수 발생한 구간의 노후 배수관을 선 개량(D=200, L=200m) 후 잔여 노후 배수관을 개량(D=200, L=100m)하고자 하며,

○ 이를 우리사업소 도봉구관내 급수공사 연간단가업체에게 작업지시하여 유수율 향상 및 맑은물 공급에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 위치도 및 배관망도 1부.

현장실정보고서 각 1부 끝.