문서번호	급수운영과-12238
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	서부수도사업소장
함현준		박길영	05/23 강홍기
협 조
	주무관			김승완

지하철역(서대문역) 주변 특별 야간누수 탐지계획

2016. 05.

서부수도사업소

지하철역(서대문역)주변 특별 야간 누수탐지 계획

지하철 주변 탐지중 누수징후가 발견된 서대문역 주변에 대한 야간 누수탐지를 집중 실시하여 누수를  조기 발견하여 보수함으로서 누수로  인한 각종 안전사고를 사전에 예방하고  유수율 향상에 기여하고자 함.

□ 추진현황

❍ 추진경위 : 급수운영과 – 10305(2016. 5. 2.)호로 지하철 주변 집중탐지

추진계획수립(탐지기간 : 2016. 5. 2. ～ 5.31)

❍ 위  치 : 서대문구 충정로동8-2호일대(서대문역)

-  2016. 5. 18 : 탐지중 누수징후 발견

- 지하철 주변 및 간선도로인 관계로 소음발생으로 인하여 확인 불가              야간탐지 필요

□ 추진계획

❍ 탐지시간 : 2016. 5. 24. 23:00 ～ 5. 25. 04:00

❍ 대  상 : 서대문 지하철역 주변

❍ 탐지인원 : 급수운영과장외 4명 (담당 1명, 탐지원 3명)

- 누수 탐지원 : 기계운영6급 양문선외 2명

❍ 누수탐지내용

- 지하철 역사 주변은 간선도로이므로 차량통행이 적은시간인 야간에 집중 탐지

- 지정된 탐지직원을 집중 투입하여 누수여부 확인

- 하수도 뚜껑을 열어서 맑은 물이 흐르는지 확인하고, 물소리 나는 지점을 집중 조사

- 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 누수탐지기와 음청식 누수탐지기 병용 시행

□ 기타 사항

❍ 대형관이 간선도로상에 매설되어 있어 교통 안전대책 및 하수박스 내 출입시        안전사고 등을 미연에 방지토록 사전 조치 후 탐지 시행

▷ 안전장비 : 방독면, 안전모, 손전등, 사다리, 우의, 장화, 면장갑,                            교통표지판, 삼각대, 산소농도측정기 등

❍ 다점형 상관식 누수탐지기의 로거는 주간 설치, 익일회수 분석  ⇒ 24시간 탐지.

□  행정사항

❍ 탐지반장은 추진결과를 근무일지에 작성보고 및 GIS상에 기록관리.

❍ 누수적발시 즉시 누수복구반에 이첩 신속한 복구조치

❍ 야간탐지를 시행한 직원은 익일 대체휴무 실시. 끝.

첨부 : 1. 탐지 배관망도  1부

2. 출장결과 보고서 사본 1부,  끝.