투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	주간업무보고 (2016년02월23일 ~ 2016년02월29일)

주간근무일지				< 상태 - ◎ : 정상 ● : 비정상 >
장 소	종 류	점검사항	점검 주기	월	화	수	목	금	토	일
미디어 디자인실	촬영편집장비	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	모니터링디스플레이		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	항온항습기		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
전시실	1존	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	2존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	도시모형영상관			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	기증유물 전시실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	교육실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	강당			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	시청각실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	기획실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	로비			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	DID			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
정보 검색	상설전시장	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	정보의다리		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	아카이브로드		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	전차		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	시전유구		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
전시영상장비 점검 및 유지보수 (본관)	상설전시장 유지보수 및 장비점검 - 1존 ‘한양사람들’ 2번 빔프로젝터 PG-D4010X램프교체(AN-D400LP) 및 엣지블렌딩 셋팅 - 1존 ‘운종가’ PC BIOS설정 변경 / 자동부팅방식 변경 - 4존 ‘가리봉동’, ‘미싱공장’, ‘노동운동’신규영상 콘텐츠 백업 - 2존 ‘반차도’ 빔프로젝터 RF5000에어필터 클리닝 - 4존 ‘청일집철거’, ‘피맛골’ 신규영상콘텐츠 백업 - 4존 ‘1970강남’ 빔프로젝터 PG-D4010X 컬러휠불량으로 인한 AS 및 대체장비 설치 방공호 전시체험공간 영상장비 점검 경교장 영상장비 점검 도시모형영상관 전시영상 연동시스템 점검
전시영상장비 점검 및 유지보수 (분관)	청계천박물관 상설전시장, 교육실 및 강당 영상장비 점검 ‘청계천 항공촬영 영상 1, 2번 빔프로젝터 PT-DZ 870 2번 램프교체(ET-LAD120W) 및 엣지블렌딩 셋팅 청계천 박물관 ‘청계천항공촬영영상’ 1, 2번 빔프로젝터 및 PC예약종료 시간 변경(동계17:50->18:50)S 2. 동대문역사관 및 운동장 기념관 영상장비 점검
정보검색 시스템	* 전체 부팅사항 정상
미디어콘텐츠 기획 및 설계	* 박물관 시네마 프로그램 - DMZ국제다큐영화제와의 연계 프로그램 운영안 협의(3월 3째주 추천작 시범상영 운영협의) - 서울독립영화 상영 공공장소 신청(박물관대학 연계 상영/매주 수, 매월 2째주 토) - 한국영상자료원(심의삭제 복원필름 및 희귀성 역사자료 35mm필름 상영협의) * 박물관 전시콘텐츠 제작 - 기증유물전시 관련 콘텐츠 변환(4mm마이크로 카세트 테잎 음성녹음) - 로비 작은전시 슬라이드 쇼 프로그램제작 * 상설전시실 1존 전시용자료 보관창고 공사에 따른 폐기용 빔프로젝터 임시이동(3존 환구단 창고) - 향후 불용폐기 진행(3월중)

주무관	이준의		시설과장	03/04 오삼록
협조자
시행	시설과-1002	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 서울역사박물관	/	www.museum.seoul.kr
전화	724-0297	/전송	724-0244	/	artjun@seoul.go.kr	/	대시민공개