문서번호	공원녹지정책과-7800
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원협력팀장	공원녹지정책과장
윤석환		배희정	05/24 최윤종
협조
	★주무관		김동완

「도구머리근린공원 보수정비사업」

주민참여예산 설계심의(서면) 결과 보고

푸른도시국

[공원녹지정책과]

「도구머리근린공원 보수정비사업」

주민참여예산 설계심의(서면) 결과 보고

｢도구머리근린공원 보수정비사업｣ 주민참여예산 설계심의(서면) 결과, 심의내용과 같이 조치하여 추진할 것을 조건부 가결하고자 함

□  심의개요

□  일    시: 2016. 5. 24.(화) 09:30~10:00

□  심의위원: 공원협력팀장, 담당

□  심의안건: 도구머리근린공원(서초구)

□  심의방법: 서면심의(공원녹지정책과-643호(2016.01.14.))

※ 2016 자치구 주민참여예산사업 추진계획 : 총공사비 1억원 미만 서류 심사

□  심의결과

자치구	사업개요	심 의 내 용	심의결과
서초구	◦위 치 방배동 산75-6 일원 (도구머리근린공원) ◦내 용 -노후 시설물 교체 -경사로 목계단 설치 -식재보완 공사 ◦설계비:92,000천원	◦ 사유지 상 사업시행으로(계단 설치 포함) 인한 민원 및 부당이득금 청구 소송 사전예방 - 사유지는 토지주 사용 승낙 동의 절차 이행 후 사업시행 하기 바람 ◦ 목계단 양쪽부분이 강우시 세굴되지 않도록 횡단배수시설을 설치하여 우수를 분산 할 것 - 적정한 간격으로 돌 등 산지에 어울리는 영구재료로 횡배수로 설치 - 목계단 하단부, 상단부에 돌깔기 등으로 마감 ◦ 등의자, 평의자는 자체 직영으로 설치하는 방안을 강구할 것(목공소 운영하는 자치구와 협조) ◦ 도입시설(등의자, 평의자, 사각정자, 목계단, 목재울타리, 역기 등) 기와진회색 적용할 것 ◦ 원주목경계는 주변 야석, 호박돌 등 산지에 어울리는 영구시설로 재검토할 것 ◦ 설계도서(도면, 내역서 등) 오류, 규격, 불일치 수정할 것 - 원주목계단철거 규격 : Ø120(도면), Ø150(내역서) - 목재울타리 규격 : H1200(도면), H1100(내역서) - 평의자철거 규격 : Ø150(×) → W150(내역서) - 목계단단면도 규격 : 550*150(×) → 300×150(도면) - 목재울타리 하드우드 종류를 명기할 것(도면) - 목계단 상세도 목재 종류를 명기할 것(도면)	조건부 가결

붙임: 설계심의 자료(도면, 내역서) 각 1부.