문서번호	시설관리과-15248
결재일자	2016.5.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이생기		채재일	05/24 代채재일
협조

상수도관 이설보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.05

중부수도사업소

(시설관리과)

명에 의하여 관내 지역담당 업무 수행중 노후 상수도관 발견으로 아래와 같이 보고합니다.

**********************

□ 현  황

가. 위  치 : ************

나. 배수관 : D=100mm, DCIP/2002(GIS도면) L=60m

다. 이설요청 내용 : 6월초 착공예정인 주차장 및 복합시설 신축공사장 내

상수도관 사유지 점용에 따른 이설요청.

[주차관리과-13850호(2016.5.23.)]

□ 보고내용

가. 위 번지 도로에 부설된 상수도관이 사유지(명륜동1-21번지)내 부설되어 있음.

나. 주차장 및 복합시설 신축으로 사유지 도로내 지하 구조물 터파기 예정으로 이설         요청한 사항임.

다. 사유지 내 상수도관 이설시 관말 단절관으로 순환관망형성을 위해 ****         ************** 상수도관(D150 L40m) 부설이 필요함.

라. 위 치 도

-이설구간 : 명륜3가1-21번지 앞 -폐쇄개요 : D=100mm L≒60m -이설구간 :	-순환관망구간 : 명륜3가10-12~10-22간 -공사개요 : D=150mm L≒40m -부설구간 :

□ 처리의견

가. 이설 요청한 사유지 내 상수도관은 이설 조치하고, 이설시 단절된         배수관은 순환관망을 형성하여 맑고 깨끗한 수돗물 공급하기 위해 도로          관리청 굴착승인후 관내 연간단가 계약업체에 작업지시코자 함.

*********************************

***************************

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후상수도관교체)

별첨 : 이설요청 공문 1부.  끝.