	강동소방서
수신	서울특별시 강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소화전(1233호) 영구폐전 및 지하식소화전 신설 요청

1. 우리 市 소방재난행정 업무에 적극 협력하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-2864(2016.04.25.)호 “소방용수시설(1233호) 영구폐전 및 조치계획 보고” 와 관련하여

3. 우리 서 관내 소방용수시설 영구 폐전 및 신설 공사를 다음과 같이요청하오니 조속히 조치하여 주시기 바라며 조치 후, 문서 회신 부탁드립니다.

연번	용수 번호	부서	설치일	현재 위치	공사 사유
1	1233호	천호	1993.10.1.	*************** ************	사유지내 설치되어 민원 사항 발생으로 영구폐전 조치
2	신설 (지하식)	천호	-	************* ************* 사거리	폐전 예정 소화전 인근 주거지 밀집지역으로 화재대응을 위하여 신설

※ 신규 설치 시 주의사항

- 동파 방지를 위해 관구는 0.7m이상 깊이에 설치

- 맨홀뚜껑 소음 관련 민원 방지를 위해 도로의 중앙에 설치

- 뚜껑은 ‘소화전, 주차금지’ 각인된 648mm 원형뚜껑 사용

- 맨홀 침하 민원과 관련, 뚜껑과 포장도로면이 일치되게 설치

4. 행정사항

○ 2016년도 소방용수시설 신규 설치 공사 전 예산 및 실공사 예상 금액을 충분히 검토하여 금년도 목표량(신설 총 수량 : 6개소)을 달성할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

○ 또한, 공사시 지역주민 및 상인들과 의견대립, 주차구획선 관련 등 민원사항 우려지역(또는 설치불가지역) 발생시 소방서와 사전 협의 · 조정을   당부드리며,

○ 소방용수시설 설치 규정에 따라 완벽한 시공을 하여 주시고, 설치 완료 후 통보하여 검수 진행이 원활히 이루어질 수 있도록 협조바랍니다.

붙임  1. 폐전 대상 소화전 위치도 및 사진 1부.

2. 신설 예정지 위치도 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	전결 05/24 박만영
협조자
시행	재난관리과-3507	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개