문서번호	시설개선과-5419
결재일자	2016.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	05/25 최용덕
협 조
	주무관		이상욱

잠실종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2016. 5.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실종합운동장 시설물유지보수 계획보고

잠실종합운동장내 노후 시설물을 적기에 보수하여 안전사고 예방과 환경정비에 대한 검토보고 사항임.

Ⅰ		근 거

□ 추진근거

❍ 소장님 순찰 지적사항

- 남문 주변 카스토퍼 파손 및 탈락으로 기능상실과 안전사고의 위험이 있음.

❍ 스포츠마케팅과-4241(2016.4.28)

- 올림픽 전시관 및 소강당 앞 도로 안전성 강화를 위한 교통안전시설물 보안과

개선요청

❍ 스포츠마케팅과-4762(2016.5.16)

- 잠실종합운동장내 노후 및 파손 등의 볼라드 개선 및 교체요청

Ⅱ		추진계획

□ 세부 추진계획

구 분 (시설물명)	공사시행 사유	공사범위	공사금액 (천원)	원인
종합운동장 남문주변	노후 및 파손된 카스토퍼에 대해 교체 및 정비로 기능회복	카스토퍼 교체 56개	3,264	노후 및 파손
종합운동장 스포츠상가 주변 도로	교통안전시설물을 보완 및 개선하여 보행자의 안전확보	차선도색 91㎡ 과속방지턱 10m 등	8,611	개선
종합운동장	노후 및 파손된 볼라드 개선 및 교체	볼라드 설치 36개 등	17,707	노후 및 파손

- 1 -

Ⅲ		문 제 점

□ 남문 주변 카스토퍼 파손 및 탈락

❍ 남문 주변 카스토퍼 일부가 노후로 인한 파손 및 탈락 등으로 기능상실과 안전사고의 위험이 있으며, 또한 주변 미관을 저해하고 있음.

카스토퍼 노후로 인한 파손 및 탈락	카스토퍼 노후로 인한 파손 및 탈락

□ 스포츠상가 앞 도로 교통안전시설물 개선필요

❍ 올림픽 전시관 및 소강당 앞 횡단보도와 과속방지턱이 없어 과속 차량으로 인한 교통안전사고가 다분함.

소강당 앞 과속차량으로 인한 안전 사고 예상	올림픽전시관 앞 과속차량으로 인한 안전사고 예상

- 2 -

□ 차량통제 시설물(볼라드)개선 및 정비 필요

❍ 종합운동장내 볼라드중 파손과 기능상실된 볼라드에 대해 교체가 필요하고, 스포츠마케팅과에서 추가 설치요청.

Ⅳ		검토의견

□ 도로부속시설물 및 교통안전시설물 정비

❍ 노후되어 교체가 필요한 시설물에 대하여 정비하고, 교통안전시설물 등 개선사항을 조속히 시행하여 이용자들에게 불편해소와 안전사고를 예방코자 함.

□ 소요예산

❍ 약 29,582천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2016년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 1부.  끝.