문서번호	서울역일대종합발전기획단-4624
결재일자	2016.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사업운영팀장	재생사업반장
김상주		김경욱	05/25 김길남
협조

- 서울역 7017 프로젝트 -

만리동광장 포장관련 자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울역일대종합발전기획단

(재 생 사 업 반)

- 서울역 7017 프로젝트 -

만리동광장 포장관련 자문회의 결과보고

□ 회의개요

○ 일    시 : 2016. 5. 24(화) 16:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 서울역일대종합발전기획단 재생사업반장 집무실

○ 참  석  자

- 서 울 시 : 재생사업반장, 사업계획팀장, 사업운영팀장, 김상주

- 자문위원 : 박대근(품질시험소 도로포장연구센터), 박문석 대표(데코페이브)

- 용 역 사 : 이상헌 부장(한국종합기술)

○ 회의내용

- ’16.5.20(금), 서울역 7017 프로젝트 현안회의에서 제기됐던 만리동        광장 디자인 변경 및 운영프로그램 확대에 따른 블록포장 시공 문제 등

□ 설계개요

○ 삼각형 투수블럭(543×543×510) 조합

□ 문 제 점

○ 다양한 프로그램 운영에 따른 차량 등 진입으로 블록 파손이 우려됨

- 현실적으로 운반용 지게차 등 통제가 어려움

○ 대형 삼각형 블록으로 시공시 모서리가 깨지기 쉬움

□ 개선방안

○ 중차량(5ton) 진입 가능한 강성확보 포장설계로 변경 검토(블럭 두께 조정)

○ 중․소형 삼각형 블록으로 크기 변경 검토(블럭 크기 조정)

○ 삼각형 블록 모서리 모따기, 라운딩 처리 등 검토 (블럭 형상 조정)

○ 기타의견

- 투수블럭포장 단면도 : 혼합골재를 투수층기층골재(쇄석)로 변경

- 점자블럭(T60) 시공은 몰탈시공 : 블록 단차에 따른 하자발생 예방

□ 조치계획

○ 상기 내용을 검토 반영하고 설계변경, 시공토록 도시기반시설본부(방재시설부), 설계용역사(한국종합기술)에서 통보

□ 행정사항

○ 자문회의 참석수당 지급 : 금 150,000원

- 산출내역 : 1명 × 150,000원 = 150,000원(박문석 대표)

- 예산과목 : 안전총괄본부 서울역일대종합발전기획단, 서울역일대활성화, 서울역 7017 프로젝트(도시개발), 서울역 7017 프로젝트 추진, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

붙임 : 1. 참석자 서명부 1부.
2. 회의사진 1부.

3. 회의자료 1부. 끝.