	구로소방서
수신	구로․금천구 위험물 운송 업체 대표귀하
(경유)
제목	위험물 운반차량 위험물용기 적재방법 알림

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 차량을 이용한 위험물 운송(반) 시 적재방법 및 주의 사항을 다음과 같이 알려드리오니 위험물안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 내용: 「위험물안전관리법 시행규칙」별표 19 “위험물운반에 관한 기준”

〇  위험물용기 상호간 결집 및 결집된 위험물용기群과 차량과의 묶음 상태

〇  규격이 다른 위험물용기를 함께 적재할 경우

=> 위험물용기群 상호간의 움직임 방지 조치

〇  운행 중 낙하 방지를 위한 피복 또는 망형 고정용구 장착

〇  위험물용기를 겹쳐 쌓는 경우에 낙하 방지를 위한 고정구조물 장착

(금속제 또는 목제의 지지구조물을 화물적재함 테두리에 부착)

※ 상기의 방법은 예시이므로 이 중 적절한 방법을 선택하거나

기타의 방법을 선택할 수 있음

나. 유의사항

〇 위험물용기를 차량에 적재하는 작업은

위험물안전관리자의 감독업무 범위에 포함됨(규칙 제55조제6호)

☞ 위반시 법 제37조제1호에 따라 300만원 이하의 벌금

〇 위험물용기의 차량 적재방법 준수는 운반자(차량 운전자)의 의무에도 해당함

☞ 위반시 법 제37조제4호에 따라 300만원 이하의 벌금

〇 지정수량이상의 위험물을 허가없이 저장․취급시

1천만원 이하의 벌금 또는 1년이하의 징역☞ 위험물안전관리법 제5조1항

3. 위와 관련하여 기타 궁금한 사항은 구로소방서 예방과 위험물안전팀(2682-5068)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

위험물 용기 적재 방법 예시
차량에 위험물 적재 시 위험물의 종류, 크기, 모양, 강도 등의 특성에 따른 적절한 적재방법을 선택하여 운송 중 위험물의 혼합, 낙하, 충격, 흔들림으로 인한 화재 및 안전사고가 발생치 않토록 함.
	위험물운반차량 앞 / 뒤 “ 위험물 ” 표지 부착
	규 격 60Cm이상 X 30Cm이상 흑색바탕 황색글자
	운송하는 위험물에 적응성 있는 소화기 1대 이상 비치

끝.

	구로소방서장
★담당자	정호영		위험물안전팀장	김희정		예방과장	05/27 이남재
협조자
시행	예방과-13726	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 2층 예방과	/
전화	02)2682-5068	/전송	02)2619-3102	/	clear500@seoul.go.kr	/	대시민공개