문서번호	기전과-5218
결재일자	2016.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
안종필		05/30 이영목
협 조
	주무관		권택준

2016년 터널 라디오 재방송설비

유지보수 용역 결과(5월) 보고

2016. 5

기 전 과

재방송설비 유지보수 용역 결과 보고

우리사업소 터널(6개소) 라디오 재방송설비에 대한 유지보수용역(5월) 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 2016년 터널 라디오 재방송설비 유지보수용역

□ 계약금액 : 33,841,060원

□ 계약기간 : 2016. 3. 1. ~ 2016. 12. 31.

□ 계 약 자 : 아함전자 대표 양영석

□ 시설물별 점검․보수내역

시설명	점검일자	점검내용	확인자	비고
북악	5. 23.	‣ 93.1MHz 송신기 출력 낮음 높임 양호 ‣ 106.9MHz 피드백 잡음 수리 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정	장기성
구기	5. 23.	‣ 107.7MHz 모니터 잡음 섞임 수리 ‣ 89.1MHz~107.7MHz 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	장기성
동망봉	5. 23.	‣ 103.5MHz 송신기 출력 낮음 높임 양호 ‣ 89.1MHz~107.7MHz 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	장기성
공릉	5. 20.	‣ 106.9MHz 송신기 출력 낮음 높임 양호 ‣ 89.1MHz~107.7MHz 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	유재성
삼청	5. 23.	‣ 94.5MHz 송신기 피드백 잡음 수리 ‣ 89.1MHz~107.7MHz 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	장기성
자하문	5. 23.	‣ 104.5MHz 송신기 출력 낮음 높임 양호 ‣ 89.1MHz~107.7MHz 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	장기성

□ 향후계획

□ 라디오 재방송설비 6월분 유지보수용역 시행

붙임 1. 재방송설비 유지보수용역 (5월분) 점검 결과 보고서 1부. 끝.