함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	노후관 현황 긴급알림(봉천동 20-1, 유수장애)

1. 누수복구 시행 중 발견된 노후 상수도관 현황을 긴급통보하오니 유수장애 시설로 하수도 BOX 벽면 앙카가 부식 및 탈락으로 누수복구하였으나 추가공사가 필요한 실정임을 알려드리니 조속처리하여 주시기 바랍니다.

- 굴착위치 : 관악구 봉천동 20-1(봉천동 37-27)

- 굴착일시 : 2016년 05월 18일

- 작업지시 : 누수81

- 확인내용 : SSP/50mm 앙카부식으로 벽면 이탈하여 바닥에 떨어져 있음

붙임 : 현장실정보고서  및 누수발생보고 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	서규석		주무관	김대성		시설관리과장	05/31 代고신석
협조자
시행	시설관리과-14274	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4612	/전송	02-3146-4639	/	seok1964@seoul.go.kr	/	대시민공개