다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	감항성개선지시(AD2016-071) 기술검토 결과 보고

1.  국토교통부 항공기술과-1437(2016.05.25)『감항성개선지시(AD) 발행 알림』

과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 발행된 감항성개선지시(AD)의 기술검토 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 발행번호: MOLIT AD 2016-071 (EASA 2016-0090)

나. 발행일자: 2016.05.23

다. 적용기종/해당여부: ARRIEL(서울 001호,002호)엔진 및 예비엔진/

해당없음

라. 주요내용: 엔진 ARRIEL 1C2 의 TU 376이 수행된 엔진 중에서 Module 03에 centrifugal impeller의 rear curvic coupling 과  fuel injection  manifold 사이의 간격이 넓어져 마찰음 발생 및  centrifugal impeller Failure 될수 있음.

마. 검토결과 및 조치: 우리 항공대 보유 AS365N2 헬기(서울 001,002호기)엔진 및 예비엔진은 TU 372수행 전이며 AD 붙임 1에 Module 03 및 centrifugal impeller의 P/N 및 S/N에 해당되지 않으므로 AD 해당 없습니다.

붙임  1. 감항성개선지시 1부.

2. AD 기술검토서  1부.

3. 제작국가 발행 AD문서 1부.  끝.

담당자	권순철		정비반장	김창호		소방항공대장	05/31 김용관
협조자
시행	소방항공대-2060	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84 소방항공대	/
전화	02-3706-1935	/전송	02-3706-1939	/	jwgwon@seoul.go.kr	/	대시민공개