문서번호	도로보수과-2996
결재일자	2016.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
조경현		김준섭	06/01 이덕기
협조
	주무관		박영권

『2016년 노후포장도로 정비공사』

자재(아스콘)공급원 사전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

남부도로사업소

(도로보수과)

『2015년 노후포장도로 정비공사』

자재(아스콘)공급원 사전점검 결과보고

『2016년 노후포장도로 정비공사』의 원활한 공사추진을 위해 아스팔트 혼합물 자재공급원으로 선정된 아스콘 공장을 점검하고, 그에 대한 결과 보고임

Ⅰ		점 검 개 요

대상 및 점검일정

공 사 명	자재 공급원(플랜트)		점검일자	비고
	업체명	계약물량
‘16년 노후포장도로 정비공사 - A구역	한밭산업(주)	WC-3, 19㎜ : 7,906 개질SMA, 13㎜ : 2,840 WC-5, 19㎜ : 513 BB-4 : 2,510 BB-2(재생) : 2,137	′16. 5. 30.(월)
‘16년 노후포장도로 정비공사 - B구역	㈜누보켐	WC-3, 19㎜ : 7,471 개질SMA, 13㎜ : 3,705 SMA, 13㎜ : 910 BB-4 : 2,492 BB-2(재생) : 2,181

점 검 자 : 공사담당, 감리, 현장대리인

점검방법 : 아스콘 혼합물 품질관리 지침(별첨 서식)에 의한 아스콘 공장 현장 합동점검

Ⅱ		점 검 결 과

아스팔트, 골재 채움재의 계량장치, 골재저장소 및 야적장 등은 점검결과 일부 미비한 사항 발견

- A구역(한밭산업(주)) 콜드빈 골재저장소 및 개질AP저장소 규격 미표시 등

중요시험설비 비치 및 관리상태는 대체로 양호

품질시험 기술자들은 교육이수 완료

계기판 또는 모니터의 작동 및 유지관리 양호

Ⅲ		총평 및 향후계획

자재(아스콘)공급원에 대한 사전점검을 실시한 결과 설비관리는 대체로 양호한 편이나

한밭산업(주)의 원재료 관리실태가 미흡하여 이에대한 조치가 필요함

- 콜드빈 골재저장소 및 개질AP저장소 규격을 표시토록 하고 골재 및 AP    관리를 더욱 철저토록 교육 및 지속적 관리

붙임 : 점검표 및 점검사진 각 1부.  끝.