문서번호	도로보수과-5178
결재일자	2016.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최완		이석재	06/02 노영석
협 조

『도로평탄성 유지를 위한』 시도상 설치된 맨홀 안전점검 시행(2분기)

2016. 6.

북부도로사업소

[도로보수과]

시도상 설치된 맨홀 안전점검 추진(2분기)

도로 평탕성 확보를 위하여 우리사업소 관내 시도상에 설치되어 있는 각종 맨홀에 대한 안전점검을 실시하여 적출된 불량맨홀을 조기에 정비하여 안전사고 예방에 만전을 기하고 함.

Ⅰ		관련 근거

2014.04.11 : 불량맨홀 조사 및 정비계획(도로관리과-5779호)

Ⅱ		점검대상 맨홀 현황

자치구별 현황

구분	총계	종로구	성북구	강북구	도봉구	노원구
총계	14,242	3,080	3,594	2,414	1,970	3,184

맨홀종류별 현황

구분	개소	상수도	하수도	통신	전기	도시가스	지역난방	기타
총계	14,242	4,229	3,594	3,520	1,381	732	33	753

Ⅲ		점검 추진계획

점검기간 : 2016.06.03~06.20(17일)

점검지역 : 관내 5개 구청(종로구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구)

점검대상 : 시도상 설치되어 있는 맨홀 14,242개소

점검방법 : 시도구간 차량순찰로 육안점검 실시

정비대상 : 긴급을 요하는 각종 불량맨홀

□ 맨홀덮개 유실 및 파손, 포설 등

□ 맨홀주변으로 도로파손(탈락) 및 망상균열

□ 맨홀덮개 및 구체 불량으로 진동(소음) 등 흔들림이 심한 곳

□ 맨홀설치가 도로와 단차(돌출,침하)가 심한 맨홀

구별 점검자

구 별	점 검 자	비 고
노 원 구	최 완, 박승준, 신원순
강 북 구	최병수, 박승준, 신원순
도 봉 구	이승헌, 박승준, 신원순
성 북 구	이화신, 박승준, 신원순
종 로 구	박성록, 박승준, 신원순

Ⅳ		정비대상 구분

맨홀 정비대상 구분

□ 북부도로사업소 : 시도상 도로평탄성 불량맨홀(도시가스맨홀 자체정비)

⇒ 포장면과 맨홀단차 및 맨홀주변 파손

□ 맨홀 관리기관 : 맨홀 구체불량, 맨홀뚜껑 불량 및 소음(도로평탄성 양호)

Ⅴ		세부추진 계획

도로평탄성 불량맨홀 수합하여 도로관리청 정비는 2016년 계약되는 불량맨홀정비공사 업체에 불량맨홀 작업지시(2차)

□ 도로와 맨홀 단차가 심하여 안전사고 위험 맨홀은 직영반으로 매몰 조치

□ 매몰됨 맨홀은 2016년 계약된 업체에 우선적으로 관리기관 통보후 정비

맨홀주변으로 도로파손(탈락) 및 망상균열이 심한곳은 직영반에서 복구조치

도로평탄성 양호하고 맨홀 구체불량, 소음 등 맨홀 정비대상은 관리기관별 자체정비 통보

Ⅵ		행정 사항

점검결과 보고 : 양식에 의거 제출(2016.06.20)

긴급(사고위험)을 요하는 불량맨홀은 직영반에서 응급복구(매몰 등) 조치

지적된 적출사항은 계약된 2016년 불량맨홀정비 업체에 일괄 작업지시 조치

첨부 1. 작성 양식(1,2) 1부.

2. 맨홀관리 현황 1부.    끝.