문서번호	버스정책과-9932
결재일자	2016.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정류소관리팀장	버스정책과장
이오수		代이오수	06/02 이상훈
협조

버스정류소 점자블록 설치공사 설계용역 착수보고회 개최결과

2016. 6

버스정책과

버스정류소 점자블록 설치공사 실시설계

용역 착수보고회 개최결과

2016년 「버스정류소 점자블록 설치공사 실시설계 용역」에 대한 전문가 및 자치구 공사담당자가 참석하여 착수 보고회를 개최하고 결과를 보고하는 사항임.

□ 착수보고 개요

○ 개최일시 : 2016. 5. 31(화) 14:00~16:10

○ 장    소 : 서소문별관 1동 7층 회의실

○ 보 고 자 : 용역책임자 변 성 오 이사

○ 참 석 자 : 버스정책과장, 서울시설공단 강창구 처장(전문가)

자치구 공사담당자 21명

- 종로구, 강북구, 노원구, 강남구 (4개구 불참)

○ 보고내용 : 용역개요, 설계범위 및 기준, 공정계획 등 설명

□ 주요 의견

【 전문가 의견 】

▶ 현장조사를 충실히 하여 지장물 이전 등을 설계에 반영조치

▶ 점형블럭 시공시 기존포장과의 단차를 고려한 시방서 작성

▶ 포장종류, 지반상태에 따른 정밀시공이 될 수 있도록 할증 적용

▶ BIT에서 점형블럭 이격거리 50cm를 30cm로 조정검토

▶ 기존보도에 선형블럭이 있을시 점형블럭과 선형블럭을 연결시공

▶ 점형블럭 시공연장을 버스 승하차문 간격기준 6.0m이상으로 적용

▶ 장애물로 인하여 점형블럭 설치가 곤란할 정류소는 사업에서 제외검토

【 자치구 의견 】

▶ 교통행정과 직접 공사수행이 어려워 자치구 공사실행 부서 지정요청

▶ 기존보도에 선형블럭이 있을시 점형블럭과 선형블럭이 연결되도록 설계반영

▶ 장애인 협회 및 전문가 협의를 통한 이용자 위주 의견을 설계에 반영

▶ 점형블럭 설치후 정류소 및 BIT 이전시 설치 및 유지관리 반안제시

▶ 실시설계 완료후 자치구 공사비 재배정 시 공사부서로 직접배정 요구

□ 조치사항

○ 제시된 의견사항별 처리방안 결정/ 관계부서 협의, 전문가 의견수렴

○ 자치구 공사 실행부서 지정요청/ 자치구, 도로시설과, 토목과 지정요청

붙임 : 착수보고자료 및 참석자 명단 각1부.  끝.

【용역 착수보고회 개최사진】